Задача 1
Произошел взрыв баллона объемом V = 40 л с кислородом в условиях открытого пространства. Рассчитать энергию взрыва баллона, тротиловый эквивалент и избыточное давление взрыва в ударной волне на расстояниях R = 20 и 30 м.
1. Давление в баллоне Р перед разрушением (определяется по результатам испытаний). Для баллона с ацетиленом Р = 22,5 МПа. 
2. По справочным данным найдите показатель адиабаты для кислорода γ.
3. Энергия взрыва баллона:

А = (Р – Р_0) V/(γ – 1), кДж,

где Р_0 – атмосферное давление (допускается принимать Р_0 = 101 кПа). 
4. Тротиловый эквивалент взрыва:

WT = A/(4,6 ∙ 10^4), кг,

где 4,6 ∙ 10^4 – энергия взрыва 1 кг тротила.
5. Избыточное давление в ударной волне:

Р_УД = 1,05 WT^1/3/R + 4,29 WT^2/3/R^2 + 14 WT/R^3, МПа.

Задача 2
Рассчитать избыточное давление и импульс волны давления при выходе в атмосферу пропана, хранящегося в сферической емкости объемом V = 600 м^3, на расстоянии R = 500 м от нее.
Температура 20°С. Плотность сжиженного пропана ρ = 530 кг/м^3. Степень заполнения емкости ζ = 80 % (по объему). Удельная теплота сгорания пропана Q_CГ = 4,6·10^7 Дж/кг. Принимается, что в течение времени, необходимого для выхода сжиженного газа из емкости, весь пропан испаряется.
 Приведенная масса пропана: 

m_ПP = (Q_CГ/Q_0) ζ ∙ ρ ∙ V ∙ Z, кг,

где Q_0 – константа, равная 4,52·10^6 Дж/кг; Z – коэффициент участия, который допускается принимать равным 0,1.
Избыточное давление взрыва: 

ΔР = Р_0 [0,8 (m_ПP)^0,33/R + 3 (m_ПP)^0,66/R^2 + 5 m_ПP/R^3], кПа,
 
где Р_0 – атмосферное давление, кПа (допускается принимать Р_0 = 101 кПа).
Импульс волны давления: 

i = 123 (m_ПP)^0,66/R, Па ∙ с.

Задача 3 
Температура воздуха в рабочей зоне и ограждающих поверхностей производственного  помещения t_B = t_0 = 24 ^оС, относительная влажность φ = = 65 %, скорость движения воздуха V = 0,58 м/с. Производимые работы по тяжести – легкие. 
Рассчитать показатель комфортности S рабочей зоны по параметрам микроклимата.
Порядок расчета (см. учебное пособие БЖД, Горбунова Л. Н., СФУ, 2017 г., глава 4).
1. Парциальное давление водяного пара в насыщенном состоянии Р_НАС = МПа.
2. Парциальное давление водяного пара, МПа.
3. Показатель комфортности рабочей зоны по параметрам микроклимата:

S = баллы.
Сделайте вывод.