ПОТ на автомобильном транспорте

Описание теста	
Тестирование руководителей и специалистов по специальным требованиям Правил по охране труда

№1	
Чем должны облицовываться стены и пол помещений аккумуляторных участков?	
1		Стальными листами.	
2		Линолеумом.	
3		Керамической плиткой.	
4		Асбестовыми щитами.	

№2	
Установите правильный порядок действий водителя при выполнении сцепки автомобиля и прицепа?	
1		Затормозить прицеп стояночным тормозом.	
2		Проверить состояние буксирного устройства.	
3		Положить под колеса прицепа специальные упоры (башмаки).	
4		Произвести сцепку, включая соединение гидравлических, пневматических и электрических систем автомобиля и прицепа.	
5		Все варианты верные.	

№3	
Что из перечисленного запрещается делать работникам при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств?	
1		Работать лежа с применением ремонтного лежака.	
2		Выполнять работы на транспортном средстве, вывешенном на стационарных подъемных механизмах.	
3		Выдувать сжатым воздухом пыль, опилки, стружку, мелкие частицы и обрезки материалов.	
4		Кратковременно поднимать грузы, масса которых равна грузоподъемности подъемного механизма.	

№4	
Где должно храниться отработанное масло?	
1		На складе горюче-смазочных материалов.	
2		На автозаправочных станциях.	
3		В отдельных помещениях.	
4		В специальных огнестойких помещениях.	

№5	
Под чьим руководством должна осуществляться постановка транспортных средств на посты технического обслуживания (ТО)?	
1		Под руководством технического руководителя (главного инженера) предприятия.	
2		Под руководством лица, достигшего возраста 18 лет.	
3		Под руководством лица, прошедшего целевой инструктаж.	
4		Под руководством работника, назначенного работодателем ответственным за проведение технического обслуживания.	

№6	
Какая длина должна быть у буксировочного троса на ледовой переправе?	
1		Не менее 10 м.	
2		Не менее 40 м.	
3		Не менее 30 м.	
4		Не менее 50 м.	

№7	
Каким должно быть расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом (в глубину), при размещении на погрузочно-разгрузочных площадках?	
1		Не менее 2,0 м.	
2		Не менее 0,5 м.	
3		Не менее 1,0 м.	
4		Не менее 0,8 м.	

№8	
Какой должна быть высота помещений для хранения транспортных средств (расстояние от пола до низа выступающих строительных конструкций или инженерных коммуникаций и подвесного оборудования)?	
1		Не менее 2 м и на 0,2 м больше высоты наиболее высокого транспортного средства.	
2		Не менее 1,8 м и на 0,1 м больше высоты наиболее высокого транспортного средства.	
3		Не менее 1,9 м и на 0,15 м больше высоты наиболее высокого транспортного средства.	
4		Не менее 1,5 м и на 0,1 м больше высоты наиболее высокого транспортного средства.	

№9	
Кто должен организовывать подготовку к переправе вброд колонны транспортных средств?	
1		Работник, назначенный работодателем ответственным за соблюдение требований безопасности.	
2		Технический руководитель (главный инженер) транспортного предприятия.	
3		Бригадир водителей колонны транспортных средств.	

№10	
Сколько наблюдающих должно находиться снаружи при выполнении работ внутри резервуара?	
1		1 наблюдающий.	
2		3 наблюдающих.	
3		2 наблюдающих.	
4		3 наблюдающих, из которых 1 руководитель работ.	

№11	
Что разрешается делать на пароме в соответствии с правилами безопасности?	
1		Въезжать на паром на транспортных средствах с людьми.	
2		Находиться на пароме и выезжать с него на транспортных средствах с людьми.	
3		Включать двигатели перед выездом транспортных средств с парома.	
4		Оставлять на пароме транспортные средства с дизельными двигателями с включенной передачей.	

№12	
Какое дополнительное средство защиты следует использовать при мытье транспортных средств мойками высокого давления с добавлением моющих веществ?	
1		Защитные очки.	
2		Прорезиненный фартук.	
3		Сапоги с высоким голенищем.	
4		Защитные перчатки.	

№13	
Какие предметы разрешается использовать в качестве опор под вывешенные транспортные средства?	
1		Диски колес.	
2		Козелки.	
3		Кирпичи.	
4		Деревянные бруски.	

№14	
При какой продолжительности рейса работодатель должен назначать работника - старшего группы, ответственного за обеспечение соблюдения требований охраны труда, при направлении в рейс водителей 2 и более транспортных средств для совместной работы?	
1		При продолжительности 1 сутки.	
2		При продолжительности рейса более суток.	
3		При продолжительности рейса более 2 суток.	

№15	
Какое количество переходных мостиков должно быть на осмотровой канаве при размещении на ней нескольких транспортных средств?	
1		Не менее 3 мостиков.	
2		На 1 меньше количества мест для устанавливаемых на канаве транспортных средств.	
3		Не менее 2 мостиков.	
4		На 1 больше количества мест для устанавливаемых на канаве транспортных средств.	

№16	
С помощью чего запрещается очищать рабочее место от пыли, опилок, стружки, мелких металлических обрезков?	
1		С помощью щетки-сметки.	
2		С помощью пылесоса.	
3		С помощью специальных магнитных стружкоудаляющих устройств.	
4		С помощью сжатого воздуха.	

№17	
Кто устанавливает скорость движения транспортных средств по территории организации, в производственных и других помещениях?	
1		Главный инженер организации.	
2		Органы ГИБДД.	
3		Начальник службы безопасности дорожного движения организации.	
4		Работодатель.	

№18	
Какой из перечисленных вредных и (или) опасных производственных факторов не может воздействовать на работников при эксплуатации транспортных средств?	
1		Повышенная или пониженная подвижность воздуха.	
2		Подвижные части технологического оборудования.	
3		Физические перегрузки.	
4		Повышенный уровень шума на рабочем месте.	

№19	
На какое максимальное давление свыше установленной организацией-изготовителем нормы разрешается накачивать шину сжатым воздухом при шиномонтажных работах?	
1		На 1/3 от максимального давления.	
2		На 1/2 от максимального давления.	
3		На 1/4 от максимального давления.	
4		Запрещается накачивать шину свыше установленной нормы.	

№20	
Какое количество тормозных башмаков должно быть установлено под колеса транспортного средства при его остановке для исключения возможности его самопроизвольного движения?	
1		Не менее 4 башмаков.	
2		Не менее 2 башмаков.	
3		Не менее 3 башмаков.	
4		Правилами не регламентируется.	

№21	
Какой грузоподъемный борт разрешается использовать для подъема или опускания работников?	
1		Левый борт.	
2		Задний борт.	
3		Правый борт.	
4		Запрещается использовать борта для подъема и опускания работников.	

№22	
Что должен сделать работодатель при невозможности исключения или снижения уровня вредных и опасных производственных факторов до уровня допустимого воздействия в связи с характером и условиями производственного процесса?	
1		Обеспечить работников соответствующими средствами индивидуальной или коллективной защиты.	
2		Установить дополнительные требования безопасности к производственному процессу.	
3		Сократить время нахождения работников на месте проведения работ.	
4		Обеспечить дополнительным питанием работников, работающих с вредными и опасными факторами.	

№23	
Какие светильники разрешается использовать при проверке технического состояния транспортного средства в темное время суток? (Выберите два правильных варианта ответа)	
1		Переносные электрические светильники напряжением не выше 50 В.	
2		Переносные электрические светильники напряжением не выше 127 В.	
3		Электрические фонари с автономным питанием.	
4		Переносные электрические светильники напряжением не выше 220 В.	

№24	
Что обязан сделать работодатель при направлении водителя в длительный рейс (продолжительностью более суток)?	
1		Обеспечить водителя сухим пайком.	
2		Провести водителю инструктаж по охране труда об условиях работы на линии и особенностях перевозимого груза.	
3		Обеспечить водителя средствами GPS-навигации.	
4		Обеспечить водителя дополнительным ремкомплектом.	

№25	
Укажите правильный порядок действий после постановки транспортного средства на пост технического обслуживания (ТО)?	
1		Затормозить транспортное средство стояночным тормозом.	
2		Выключить зажигание (перекрыть подачу топлива в транспортном средстве с дизельным двигателем).	
3		Установить рычаг переключения передач (контроллера) в нейтральное положение.	
4		Подложить под колеса не менее двух специальных упоров (башмаков).	
5		Вывесить на рулевое колесо запрещающий комбинированный знак безопасности с поясняющей надписью: "Двигатель не пускать! Работают люди".	
6		Все варианты верные .	

№26	
Что из перечисленного запрещается делать работникам при работе с углошлифовальными машинками?	
1		Находиться в защитных очках.	
2		Использовать машинку без защитного кожуха.	
3		Отключать машинку от сети при смене диска.	
4		Следить за положением электрокабеля для исключения его повреждения.	

№27	
Что должно быть включено в единый наряд-допуск, оформляемый при совместном производстве нескольких видов работ?	
1		Сведения о проведении вводного инструктажа с каждым из работников, указанным в наряде-допуске.	
2		Сведения о периодичности выполнения таких работ.	
3		Перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам.	
4		Требования по безопасному выполнению каждого вида работ.	

№28	
Что работодатель имеет право применять для контроля за безопасным производством работ?	
1		Видеоустройства, обеспечивающие слежение за работниками в период обеденного перерыва.	
2		Приборы, обеспечивающие дистанционную видеофиксацию процессов производства работ.	
3		Приборы, определяющие геолокацию каждого работника.	

№29	
Какое покрытие должны иметь полы в помещении для мойки транспортных средств?	
1		Покрытие с нескользкой поверхностью.	
2		Маслобензостойкое покрытие.	
3		Керамическое покрытие.	
4		Покрытие, имеющее водоотталкивающие свойства.	

№30	
На какой максимальной высоте разрешается оставлять без присмотра вывешенное транспортное средство?	
1		На высоте, равной 1/2 диаметра колеса ремонтируемого транспортного средства.	
2		На высоте, равной 1/3 диаметра колеса ремонтируемого транспортного средства.	
3		На высоте, равной 2/3 диаметра колеса ремонтируемого транспортного средства.	
4		На высоте, равной 1/4 диаметра колеса ремонтируемого транспортного средства.	

№31	
Какие огни должны быть включены на транспортном средстве при остановке и стоянке на неосвещенных участках дороги в темное время суток или в других условиях недостаточной видимости?	
1		Габаритные или стояночные огни.	
2		Указатели поворотов.	
3		Фары.	
4		Задние фонари.