Введение

Люди с давних пор вели счет времени. Время сначала измеряли с помощью солнечных часов, позднее с помощью огненных часов (для измерения ночного времени - по сгоревшей свече или количеству масла). В Древнем Египте, в Риме были изобретены водяные часы, затем песочные. В 936 г. появились механические часы (приводились в движение энергией падающих гирь). В XV в. X. Гюйгенс создал конструкцию маятниковых часов, он же изобрел балансовый регулятор, который позволил создать наручные и карманные часы. В России в 1767 г. оригинальные часы «яичной фигуры» сконструировал изобретатель и конструктор И. П. Кулибин.
Т. И. Волосков (1729-1806) создал часы исключительной сложности, они показывали год, месяц, число, фазы Луны, положение Солнца относительно главных созвездий и др.
Современные часы - электронные - имеют речевой синтезатор, мини-экран, могут быть использованы как микрокалькулятор, а также могут выдавать разнообразную информацию - частоту пульса владельца, температуру, давление.
Часы - это сложный прибор для измерения времени. Продавец часов должен хорошо знать классификацию и современный ассортимент часов. Чтобы дать совет и необходимую консультацию, продавцу необходимы знания основных принципов устройства и работы часовых механизмов, особенностей их конструкций, требований к качеству часов, правил обращения и ухода за ними.
Часы состоят из корпуса, механизма и циферблата со стрелками или электрического цифрового индикатора. Корпус служит для размещения механизма часов и его защиты от воздействия внешних факторов и загрязнения. По форме и конструкции корпуса часов бывают разнообразными. Для изготовления корпуса обычно используют металлы либо их сплавы: бронзу или латунь, которые могут быть покрыты позолотой, никелем, хромом; нержавеющую сталь; титан; алюминий; драгоценные металлы: серебро, золото, платину, а также пластик; керамику; карбиды титана или вольфрама; натуральный камень; сапфир; дерево, резину. Часы с прозрачным циферблатом и задней крышкой, сквозь которые виден механизм, получили название «скелетон». В качестве часового стекла обычно используется прозрачный пластик, минеральное или сапфировое стекло.

1. Конструкция часов

Конструкция - важнейший фактор, определяющий потребительские свойства часов. Наибольшее количество конструктивных элементов имеется в часах механических.

1.1 Конструкция механических часов

Механизм таких часов состоит из основных и дополнительных устройств.
Основные узлы: 
Двигатель - гиревой в маятниковых и пружинный в балансовых часах. В гиревом двигателе используется сила тяжести поднятой гири, в пружинном - энергия заведенной пружины.
Передаточный механизм (ангренаж) - система колес, подводящая энергию двигателя к регулятору и стрелкам. Конструктивно узел зубчатой передачи состоит из колеса и тибра (малого зубчатого колеса). Узел колеса вращается в камневых подшипниках. Находящиеся в соединении колесо и тибр называют зубчатой парой. Колеса называются ведущими, тибры - ведомыми.
Регулятор хода часов (колебательная система в виде маятника или баланса со спиралью) - регулирует спуск пружины и создает колебания со строго определенным периодом, измеряющим отрезки времени. Бывают маятниковые и балансовые регуляторы. Балансовый регулятор состоит из балансового колеса (баланса) и спиральной пружины (волоска). Баланс вращается на оси то в одну, то в другую сторону. Частота колебаний баланса зависит от упругости спирали, последняя зависит от ее длины (чем выше упругость, тем быстрее колеблется баланс).
Спуск (ходовое устройство) - промежуточное звено между передачей и регулятором. Спуск служит для периодического прекращения работы передачи и осуществления подачи энергии двигателя регулятору в виде импульсов. Различают свободный, анкерный спуск, состоящий из анкерного колеса и анкерной вилки, и несвободный, у которого вместо анкерной вилки имеется особой формы анкер; штифтовой спуск, простейший, состоящий из спускового колеса и вилки.
Механизм заводки пружины и перевода стрелок дает возможность вручную заводить машину, устанавливает стрелки в нужное положение. 
Дополнительные устройства: 
- противоударное устройство предохраняет ось баланса от случайных падений часов, резких толчков; 
- секундомерное устройство; 
- календарное устройство; 
- автоматический подзавод; 
- антимагнитное устройство, которое защищает часы от воздействия магнитных полей; 
- механизм боя.
Механизм часов монтируется на платине - основании из латуни. Диаметр платины соответствует диаметру часового механизма (калибру). Под калибром круглого механизма понимается посадочный диаметр платины в миллиметрах. Калибр некруглого механизма определяется площадью его платины, приведенной к калибру круглого механизма. Часы малого калибра имеют диаметр платины от 13 до 16 мм (1-я группа), от 16 до 20 мм (2-я группа). Часы нормального калибра - от 20 до 26 мм (3-я группа), свыше 26 мм (4-я группа). У некоторых зарубежных фирм номер калибра соответствует наибольшему габаритному размеру механизма, измеряющемуся в линиях (1 линия = 2,255 мм).
На одной стороне платины располагаются основные узлы часового механизма, на другой - стрелочный механизм, механизм заводки часов и перевода стрелок, календарный механизм, циферблат. Вращающиеся детали должны иметь опору двух подшипников. Для установки второго подшипника ставят специальные пластины, называемые мостами, которые крепят к пластине винтами. Шарикоподшипниками в часах служат синтетические камни.

1.2 Конструкция кварцевых часов

Кварцевые часы относят к классу электрических. В кварцевых часах времязадающим элементом является пластинка из минерала кварца. На кварцевой пластинке имеется система электродов. Ток от батареи поступает на одну пару электродов, кварцевая пластинка начинает колебаться с постоянной частотой. Эти колебания вызывают электрические колебания, которые с помощью микросхемы преобразуются в электрическое напряжение с частотой в 1 Гц (колебание в секунду). Шаговый микродвигатель, принимая эти секундные импульсы, преобразует каждый импульс в поворот оси ротора на 45°. Вращение ротора шагового двигателя с помощью колесной передачи преобразуется во вращение стрелок циферблата. В таких часах секундная стрелка делает пульсирующее движение, как бы «шагает».
В кварцевых часах индикация может быть и стрелочной, и цифровой. Для цифровой индикации индикатор выполняют на светодиодах или жидких кристаллах.

1.3 Конструкция электронных часов

Электронные часы состоят из кварцевого генератора опорных колебаний, полупроводникового вычислительного устройства, цифрового индикатора на жидких кристаллах, элементов питания и корпуса.
Кварцевый генератор является источником высокостабильных опорных колебаний и играет роль времязадающего устройства. Колебания в виде электрических импульсов поступают в блок вычислительного устройства и преобразуются в закодированные временные сигналы. Временные сигналы поступают на световые диоды или жидкие кристаллы и высвечивают на экране цифрового индикатора соответствующие показания текущего времени. Цифры разделены пульсирующими точками, ритм включения и выключения которых равен секунде. Электронные часы имеют высокую информативность, большую точность, бесшумность.

2. Потребительские свойства часов

Потребительские свойства часов включают функциональные, эргономические, эстетические свойства и надежность.
К функциональным свойствам относят информативность, точность хода и возможность эксплуатации в неблагоприятных условиях.
Информативность часов определяется видом индикации текущего времени, возможностью отсчета больших и малых интервалов времени, а также возможностью представления другой аудиовизуальной информации.
Индикация текущего времени может быть стрелочной, цифровой и комбинированной. Существуют модели часов, показывающие текущее время одновременно в нескольких часовых поясах.
Возможность отсчета больших интервалов времени определяется наличием календарного устройства, показывающего дату, день и номер недели, месяц и год. Данные могут отображаться с помощью стрелок на маленьких круглых или секторных циферблатах либо с помощью вращающихся дисков в отверстиях на циферблате часов. Простейший календарь отображает только дату, двойной - дату и день недели. В наиболее сложном календарном устройстве отображается вся информация с учетом високосных годов. Этот тип календаря не требует ручной регулировки, так как автоматически учитывает число дней в месяце. Такое календарное устройство называется «вечный календарь».
Возможность отсчета малых интервалов времени определяется наличием секундной стрелки или дополнительного секундомерного устройства. Часы с двумя независимыми измерительными системами, одна из которых показывает текущее время, а другая - измеряет короткие промежутки времени, получили название «хронограф». Такие часы имеют дополнительные маленькие циферблаты (счетчики), которые регистрируют секунды и минуты с момента пуска секундной стрелки.
Повышение информативности часов также обеспечивается наличием различных механических и электронных устройств: индикаторов фаз Луны, времени восхода и захода Солнца, запаса хода, датчиков температуры, давления, частоты пульса, встроенного компаса, пейджера, радио- и телеприемника, МР-3 проигрывателя, фото- и видеокамеры, телефона, сигнальных и других устройств.
Индикатор фазы Луны представляет собой специальный циферблат с вращающимся индикатором, на котором изображена Луна. Индикатор в каждый момент времени показывает текущую фазу Луны.
Индикатор запаса хода - индикатор в виде дополнительного сектора на циферблате, показывающий степень завода пружины механических часов. Он показывает время, оставшееся до остановки часов, либо в абсолютных единицах - часах, сутках, либо в относительных - например, 1/4, 1/2, 3/4, 1.
Репетир - это дополнительный механизм, предназначенный для индикации времени с помощью звуков разной тональности. Часы с репетиром относятся к очень дорогим и редким механическим часам, в которых при нажатии на специальную кнопку разными тонами отбиваются час, четверть часа (четвертной репетир); час, четверть часа и минуты (минутный репетир).
В последние годы большое распространение получили электронные часы со встроенным синтезатором речи, которые при нажатии соответствующей кнопки сообщают который час.
Точность часов является важнейшим функциональным свойством, которое определяется такими показателями, как суточный ход и средний суточный ход.
Суточный ход - отклонение показаний часов от точного времени в секундах или долях секунд за сутки, равное разности поправок часов в конце и начале суток.
Средний суточный ход - среднее арифметическое смежных суточных ходов, измеренных в течение определенного количества суток при разных положениях механизма часов и при различных температурах.
Механизм механических швейцарских часов высокого класса тестируется 15 дней в 5 различных положениях при трех разных температурах (+8°С, +23°С и +38°С). Первые два дня часы проверяются в вертикальном положении "цифра 6 кверху", следующие 2 дня в положении "цифра 3 кверху", потом в положении "цифра 9 кверху", далее "циферблатом книзу" и "циферблатом кверху". Следующие три дня производится замер при трех разных температурах в положении "циферблатом кверху", и затем два дня снова в вертикальном положении "цифра 6 кверху". Часы, соответствующие по точности хода международному стандарту ISO 3159-1976, называют хронометрами.
Погрешность хода хронометров составляет всего несколько секунд в сутки при использовании в обычных температурных интервалах. Тестированием часовых механизмов и присвоением им обозначения «Chronometer» или «Certified Chronometer», занимается официальный швейцарский институт хронометрии (Central Officiel Swiss des Chronometres - COSC).
В целях повышения точности хода часов применяются различные системы синхронизации хода часов сигналами точного времени, конструкционные решения, снижающие потери энергии на трение, уменьшающие влияние различных факторов (температуры, гравитации) и обеспечивающие стабильность частоты колебаний. Очень высокую стабильность частоты вырабатываемых импульсов, практически не зависящую от внешних факторов, обеспечивают кварцевые часы. Средняя точность хода кварцевых часов составляет ±15 с/мес.
Нормальной точностью механических часов считается отклонение ±20 с/сут.
В очень дорогих механических часах для уменьшения влияния гравитации Земли на точность хода при горизонтальном и вертикальном положениях механизма применяется специальное устройство «Tourbillon» (турбиллон).
Применение механизма автоматической подзаводки пружины (автоподзавод) в наручных механических часах также обеспечивает повышенную точность их хода.
Возможность эксплуатации наручных часов в неблагоприятных условиях определяется наличием в часах противоударного и антимагнитного экранирующего устройства, а также степени герметизации соединений корпуса часов.
К эргономическим свойствам часов относят удобство считывания показаний, удобство завода часов и перевода стрелок, удобство замены источников питания, ношения.
Удобство считывания показаний зависит от вида индикации, размера цифр и количества делений, нанесенных на циферблат, степени контраста между стрелками и цветом циферблата, а также наличием подсветки циферблата.
Удобство завода часов и перевода стрелок зависит от размеров заводной головки и требуемых для этого усилий.
Удобство ношения часов зависит от размеров, формы, массы, способа их крепления, а также возможности регулирования длины браслета.
Надежность часов определяется сложностью конструкции, наличием защитных устройств (противоударного, антимагнитного), пыле-, влаго- или водонепроницаемого корпуса и зависит от соблюдения правил эксплуатации и ухода. Как правило, чем сложнее конструкция часов, тем выше вероятность поломок. Срок службы часов при надлежащей эксплуатации и уходе составляет обычно не менее 10 лет.
Эстетические свойства часов определяются формой, цветом, габаритными размерами корпуса, цветом циферблата, материалом и формой часового стекла, качеством защитно-декоративных покрытий, четкостью прорисовки знаков, обозначений и символов, пропорциями и единством элементов часов.

3. Классификация и ассортимент часов

.1 Классификация часов

Часы классифицируют по следующим основным признакам: по назначению, способу эксплуатации, источнику энергии, виду индикации, типу колебательной системы, калибру (размеру) каркаса механизма, полу и возрасту потребителя, уровню функциональных свойств.
По назначению часы подразделяются на:
- классические; 
- специальные;
- комбинированные;
- для измерения малых промежутков времени.
По способу эксплуатации различают:
- наручные;
- карманные;
- настенные;
- настольные;
- напольные часы.
По источнику энергии выделяют:
- механические;
- электрические часы.
По виду индикации (способу представления информации) часы бывают:
- со стрелочной индикацией;
- с оптико-электронной (цифровой) индикацией;
- комбинированной индикацией.
По типу колебательной системы часы подразделяются на:
- маятниковые;
- балансовые;
- кварцевые.
По калибру каркаса (платины) механизма наручные и карманные часы бывают:
- малого и нормального калибра. 
По половозрастному признаку часы подразделяются на мужские, женские и детские.
По уровню функциональных свойств различают часы простого, среднего и высокого класса.

3.2 Ассортимент часов

Классические часы предназначены для измерения текущего времени и являются самой распространенной группой часов.
Наручные электрические часы, источником энергии которых является аккумулятор, по способу восстановления заряда аккумулятора подразделяются на часы с системой питания "Кинетик", "Эко-Драйв" и "Термо".
Часы системы "Кинетик" (Kinetic) производит фирма Seiko. По сути "Кинетик" является гибридом между часами с "автоподзаводом" и кварцевыми часами. Грузовой сектор "автоподзавода", вращаясь вокруг оси при ношении часов, вращает не механизм завода пружины, а ротор генератора, который преобразует ток генерации в ток зарядки и подзаряжает аккумулятор. В часах системы "Эко-Драйв" (Eco-Drive) фирмы Citizen подзарядка аккумулятора осуществляется фотоэлементом, установленном на циферблате. В термочасах (Seiko и Citizen) аккумулятор подзаряжается от системы термопар, использующих разность температур на внутренней (задней крышке) и внешней (ранте) стороне часов. Отсутствие движущихся деталей в целом повышает надежность этих часов.
К специальным часам относят часы для дайвинга (подводного плавания), серфинга (скольжения по воде), шахматные часы, "Командирские" и т. п. 
часы для дайвинга имеют водонепроницаемый корпус, позволяющий опускаться с аквалангом до 40 м, оснащаются таймером, цифровым компасом, радиомаяком, электронными устройствами, измеряющими температуру воды, глубину погружения, рассчитывающими траекторию движения, подающими сигнал тревоги в случаях погружения на слишком большую глубину или быстрого подъема. 
Часы для серфинга имеют встроенный цифровой компас, измеритель высоты волны, индикатор траектории движения. 
Шахматные часы имеют два циферблата и предназначены для раздельного измерения и суммирования интервалов времени каждого из партнеров, играющих в шахматы.
К комбинированным часам относят часы-будильник, часы-кулон, часы-калькулятор, часы-пейджер, часы фото- видеокамера, часы-радиоприемник и т. п.
Часы-будильники подразделяют на миниатюрные, малогабаритные, крупногабаритные; различают будильники дорожные и настольные; с непрерывным звонком, с мелодией, с прерывистым или предварительным сигналом.
Часы настольные и настенные бывают с двухнедельной и недельной заводкой; часы выпускают с боем и без боя. Часы с боем выпускают трех разновидностей: с боем часов, с боем часов и получасов, с боем часов и четвертей часов.
К приборам, предназначенным для измерения малых промежутков времени, относят секундомеры и хронографы.
Секундомеры - часы для измерения промежутков времени более 10 с. Изготовляют секундомеры с калибрами механизма 42 и 54 мм. В зависимости от числа секундных стрелок, принципа работы часового механизма, калибра и точности показателей секундомеры бывают восьми типов 1, 2 и 3-го класса точности.
Хроноскопы - часы для измерения времени до 10 с.

4. Маркировка часов
часы конструкция качество потребительский
Каждая часовая фирма всем выпускаемым ею часам присваивает свое единое наименование и товарный знак, которые наносятся на циферблат, а иногда и на платину механизма. Для наручных и карманных часов обязательными элементами маркировки являются также цифровая индексация механизма и корпуса часов, которая обеспечивает однозначную идентификацию часов и улучшает сервисное обслуживание запасными частями ремонтных фирм. Цифровой индекс механизма наносят на платину, а цифровой индекс корпусного оформления - на внешнюю сторону крышки часов. Эти сведения вносят и в паспорт часов.
Индекс механизма часов отечественного производства обычно четырехзначный. Первые две цифры означают калибр механизма, а следующие две - его конструктивные особенности (с центральной или боковой секундной стрелкой, с противоударным, сигнальным или другими устройствами).
Индекс оформления корпуса часов обозначается шестизначным числом. Первые две цифры означают конструктивный вид корпуса, соответствующий заводскому чертежу. Каждый завод присваивает свой номер. Третья цифра - вид покрытия корпуса и материал, из которого он изготовлен. Последними тремя цифрами обозначается группа циферблата и стрелок.
В зависимости от исполнения на внешнюю поверхность крышки корпуса или на циферблат наручных механических часов наносят надписи: "Автоподзавод", "Водонепроницаемые", "Антимагнитные".
Пример маркировка часов
Часы «Полет» 2609/1123290
- калибр механизма; 
- с центральной секундной стрелкой и противоударным устройством;
- вариант конструкции; 
- корпус позолоченный.
- вариант группы циферблата и стрелок.

5. Контроль качества часов

При проверке качества часов в торговле обращают внимание на их внешний вид, согласованность показаний стрелок между собой, работу механизма завода и перевода стрелок в механических часах или установки цифровых значений в электронных, функционирование календарного, сигнального и других устройств в соответствии с руководством по эксплуатации часов.
Корпус часов, часовое стекло, циферблат и стрелки не должны иметь царапин, трещин, раковин, отслоений покрытия, острых кромок и других дефектов; внешний вид часов должен соответствовать образцам-эталонам. Механизм и стекло часов должны быть прочно закреплены в корпусе. Знаки и цифры должны быть четкими и ясными, передвижение стрелок - плавным, без срывов, зацеплений.
При совмещении минутной стрелки с 12-часовой отметкой шкалы циферблата отклонение часовой стрелки от этой отметки не должно превышать половины минутного деления. Заводка механических часов должна осуществляться без заеданий и срывов. Средний суточный ход часов должен быть в пределах, указанных в паспорте часов. Бой часов должен соответствовать показаниям часовой и минутной стрелок. Смена показаний календаря должна происходить раз в сутки - в 12 часов ночи с погрешностью, не превышающей указанной в паспорте часов.
Часы механические должны работать после заводки их пружины не более чем на три оборота заводной головки без дополнительных внешних воздействий; работать при температуре от 0 до 40°С, показывать время в часах, минутах, секундах. Показания стрелок должны быть согласованы между собой. Отклонение часовой стрелки при совмещении минутной на 12-часовой отметке не должно превышать половины минутного деления. 
Электронные часы должны заработать мгновенно при замене элементов или включения их в сеть. Точность хода часов определяется суточным ходом. Суточный ход - это параметр, характеризующий качество часов.
Суточный ход - это отклонение показаний часов от точного времени за сутки, равное разности поправок часов в конце и в начале суток. Если суточный ход ±50 с, это означает, что часы спешат или отстают не более чем на 50 с. Точность хода определяется по сигналам точного времени или с помощью специальных приборов. У кварцевых и электронных часов погрешность времени должна составлять от 1 до 15 сек в месяц, для них классы точности не устанавливают.

6. Упаковка и транспортирование

Часы карманные, наручные, секундомеры, упакованные в футляры, укладывают в коробки по 5-10 шт., а затем в ящики. На ящиках делают предупредительные надписи: «Не бросать», «Беречь от ударов»,Точные приборы», «Осторожно».
Часы-будильники, шахматные часы заворачивают в упаковочную бумагу и вместе с паспортом укладывают в индивидуальные коробки. Коробки с часами упаковывают в ящики. В транспортную тару часы должны быть уложены плотно, чтобы при транспортировании исключить их перемещение.

7. Правила продажи часов

Образцы предлагаемых для продажи товаров должны быть размещены в торговом зале, иметь оформленные ярлыки с указанием наименования, марки, модели, артикула, цены товара, а также краткие аннотации, содержащие его основные технические характеристики. По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товаров, которые должны демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии. Лицо, осуществляющее продажу, по требованию покупателя проверяет в его присутствии качество товара, его комплектность, наличие относящихся к нему документов, правильность цены. При передаче товара покупателю одновременно передаются установленные изготовителем товара комплект принадлежностей и документы (технический паспорт или иной заменяющий его документ с указанием даты и места продажи, инструкция по эксплуатации и другие документы).
Вместе с товаром покупателю передается товарный чек, в котором указываются наименование товара и продавца, дата продажи, артикул, сорт и цена товара, а также подпись лица, непосредственно осуществляющего продажу.

8. Правила обращения с часами

Механические часы, как и любые механизмы, требуют регулярной проверки, чистки, смазки и регулировки точности хода. Желательно это делать раз в три-четыре года в авторизованном сервисном центре, указанном в списке, прилагаемом к паспорту часов. Это является важным условием, так как при вскрытии корпуса даже мельчайшая пылинка, попавшая в механизм, может нарушить точность хода часов вследствие увеличения трения. Заводите часы, только сняв их с руки. Этим исключается неравномерное давление на заводную коронку, являющуюся одним из самых уязвимых часовых компонентов.
Часы следует беречь от ударов, встряхиваний, резких толчков, от резких перепадов температур.
Часы следует заводить в одно и то же время суток до полной заводки пружины. Часы с ручным заводом следует заводить в одно и то же время, вращая заводную коронку по часовой стрелке до упора. Часы с автоматическим заводом, если Вы носите их каждый день, следует заводить раз в неделю (20-30 вращений заводной коронки по часовой стрелке).
Стрелки часов не рекомендуется переводить в направлении, обратном их нормальному движению.
Электронно-механические часы следует размещать подальше от электропроводки, оберегать от воздействия магнитных полей.
Часы наручные в золотом и позолоченном корпусе надо оберегать от действия косметических кремов, так как кремы могут содержать ртутные соединения (ртуть разрушает золото).
Нарушение хода часов и даже их остановка может произойти в помещении, где генераторами создаются сильные магнитные поля.
Настенные часы не рекомендуется вешать на временные перегородки и близко к двери.
Сотрясения могут нарушить точность их хода. Не рекомендуется открывать крышку у наручных и карманных часов, чтобы избежать загрязнения, коррозии механизма и повреждений.
Не следует принимать горячий душ вместе с часами. Такой нагрев способен привести к расхождению соединений и, следовательно, к попаданию влаги в часы. 
Нельзя сушить часы на батареях и других нагревательных приборах. Это является нарушением условий эксплуатации и приведет к высыханию всех прокладок.
Для чистки часов и ремешка используют сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства.
Металлический браслет часов рекомендуем периодически промывать в мыльной воде, без использования абразивных средств. После промывания браслет необходимо насухо вытереть мягкой тканью. 
Часы, не имеющие защиты (отсутствует маркировка WATER RESISTANT), следует оберегать от случайного попадания воды (при мытье рук, во время дождя) и от пота. В случае если часы намокли, необходимо удалть с них влагу при помощи сухой мягкой ткани.
Чтобы не испортить календарный механизм не следует переустанавливать календари и менять дату между 20 часами вечера и 06 часами утра. В это время все шестеренки начинают перемещаться, чтобы автоматически перевести дату. Перевод указателей календарей вручную в этом положении стрелок может привести к коллизии и выходу механизма из строя. Например, в часах Breitling с калибром 7750 перевод даты происходит в период времени с 20-00 до 2-00. Попытка перевести календарь при таком положении часовой и минутной стрелок гарантированно выводит часы из строя. Смену даты следует производить, предварительно отведя часовую стрелку в нижний сектор циферблата (например, в положение 6 часов»).

Заключение

Если история механических часов насчитывает около 400 лет, то кварцевые часы появились лишь 40 лет назад. С самого момента их появления не прекращается спор о том, какие часы лучше: кварцевые или механические. Однозначного ответа на этот вопрос не существует. 
Попробуем сравнить механические и кварцевые часы.

Таблица 1 - Сравнение характеристик механических и кварцевых часов 
| Механические часы | Кварцевые часы
Точность хода, нормальная | + 40 / - 20 сек / сутки | + / -20 сек / месяц
Точность хода, максимальная | + / - 7 сек / сутки | + / - 5 сек / год
Автономность (обычная / максимальная) | 40 часов / 20 суток | 2 года / 10 лет
Устойчивость к ударам | низкая | значительная
Потеря точности при изменении температуры | значительная | низкая
Срок службы | 10 лет (выше при регулярной чистке - смазке) | 5 - 10 лет (зависит от класса)
Ремонтопригодность | высокая | низкая

Рассмотрим преимущество кварцевых часов

Таблица 2 - Преимущества кварцевых часов 
Кварцевые часы более точные, чем механические | Обычные механические часы могут обеспечить точность порядка 40 сек. в день. Самые лучшие механические + / - 5 сек. в день. Обычные, самые дешевые кварцевые часы обеспечивают точность 20 сек. в месяц, а лучшие кварцевые порядка 5 сек. в год.
Надежность | Механизм кварцевых часов имеет меньше деталей и поэтому на порядок надежней, чем механизм механических часов.
Кварцевые часы не боятся ударов | Механизм кварцевых часов не имеет тяжелых деталей, чувствительных к ударам, Удары, случающиеся при обычной эксплуатации, не могут вывести из строя кварцевые часы.

Рассмотрим преимущества механических часов

Таблица 3 - Достоинства механических часов 
Отсутствие необходимости менять батарейку | Это означает независимость от сервиса, от наличии батареек и отсутствие денежных затрат на нее
Большая ремонтопригодность | Любую отсутствующую деталь механических часов мастер в принципе может изготовить (в условиях хорошо оснащенной мастерской и при наличии должной квалификации). Неисправные детали кварцевого механизма, в большинстве случаев, не могут быть изготовлены вне завода. Механические часы любой степени старости могут быть отремонтированы с сохранением оригинального механизма, кварцевые после прекращения заводом - изготовителем производства запасных частей (чипов) могут быть отремонтированы только путем полной замены механизма
Потенциально больший срок службы | Кварцевые часы появились сравнительно недавно, а история механических насчитывает не одну сотню лет. Последние имеют имидж более долговечных и престижных. В сравнении с механическими, кварцевые часы проигрывают в долговечности, т.к.пластмассовые детали подвержены саморазрушению и кварцевые часы зависят от источника питания. Например, ртутные батарейки, которые применялись в первых часах, сейчас не выпускаются. То есть, кварцевые часы, выпущенные в начале 70 - х, сейчас работать не будут - наши современные батарейки им не подходят

Таким образом, невозможно однозначно ответить на вопрос, какие часы лучше - механические или кварцевые. Обычно при выборе типа механизмов часов покупатель исходит из своих личных предпочтений.