Содержание

Введение

1.Характеристика организации АО НКМУ Татэлектромонтаж
2. Инструктаж по технике безопасности при работе электромонтажных работ
3. Монтаж светильников
3.1. Непосредственно троса;  Кронштейна;
3.3. Специального крюка или шпильки;
3.4. Установка на шине или коробе;
3.5. Встройка в подвесной потолок.
4. Заключение
5. Список использованной литературы
6. Приложение

Введение
Я Чаноров Фарид студент группы ЭМ-56 буду проходить производственную практику по ПМ-01 «Монтаж осветительных электропроводок и электрооборудования» в организации АО НКМУ “Татэлектромонтаж”.В процессе прохождения я должен  изучить теоретические основы  электротехники с целью изучения профессионального модуля я должен научиться составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети; прокладывать временные осветительные проводки; производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей; производить измерение параметров электрических цепей; использовать электрические принципиальные и монтажные схемы; подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов  
Знать: типы электропроводок и технологию их выполнения; схемы управления электрическим освещением; организацию освещения жилых, административных и общественных зданий; устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов; способы крепления и правила подключения электроустановочных изделий, других приборов и аппаратов; типы источников света, их характеристики; типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики; правила заземления и зануления осветительных приборов; критерии оценки качества электромонтажных работ; приборы для измерения параметров электрической сети; порядок сдачи-приемки осветительной сети; типичные неисправности осветительной сети и оборудования; методы и технические средства нахождения места повреждения электропроводки; правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем; правила техники безопасности при монтаже осветительных электропроводок и оборудования.
                                               
Тема работы «Монтаж светильников», где я буду раскрывать правила использования монтажа светильников.

1.Характеристика организации АО НКМУ Татэлектромонтаж
Нижнекамское монтажное управление было создано в 1965 году для выполнения электромонтажных работ на строящемся Нижнекамском нефтехимическом комбинате и на сегодняшний день имеет в своем составе 5  электромонтажных участков, участок комплектации, снабжения и транспорта (УПТК), монтажно-заготовительный участок (МЗУ), участок механизации с автобазой и группу слесарей по ремонту механизмов. Управление имеет свою собственную производственную базу, состоящую из 2 пролетов в блоке цехов №2 Базы строительной индустрии в г. Нижнекамск площадью более 4500 кв.метров. Управление имеет в собственности парк специальных строительных машин и механизмов в количестве 46 ед.
В городе Нижнекамске управление выполняет более 86% всех электромонтажных работ.
Основными заказчиками и генподрядчиками являются ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАНЕКО»,  ООО «Домостроительное объединение-НК», «ТАИФ-НК», ЗАО «Нижнекамский Нефтеперерабатывающий завод», ООО «КамГэсТеплоэнергострой», ООО «Жилищно-Инвестиционная Компания», ООО «Технефтехим», и другие.
В 2010 г. основной объем электромонтажных работ выполнен на строительстве «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО ТАНЕКО». Управлением выполнены работы по прокладке более 100км кабелей 110 и 220кВ из сшитого полиэтилена. Объемы прокладки таких кабелей на одной строительной площадке - единственные в России. Кроме того, проложено до 100 километров специальных лотков (аналог лотков фирма «OGLAEND») на специальных технологических эстакадах высотой до 28 м. В течение 2010 года не без участия управления принята под комплексное опробование оборудования установка первичной  переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-7. В пуске установки принял участие Президент РФ Медведев Д.А. Управлением выполнено строительно-монтажных работ на сумму более 1000 млн.рублей.
В 2011 году управлением проложено более 1500 км кабелей различного назначения на производствах Нафты и установки получения Серы. Смотированы 12 шт. прожекторных мачт высотой 45 метров и 1 мачта с молниеприемником общей высотой 68 метров. Выполнено работ на сумму 1079 млн.руб.  Второй раз управление превысило планку в миллиард рублей.
Для механизации работ по прокладке кабелей управление приобрело две гидравлические лебедки усилием тяжения 5 т фирмы Якоб Тайлер.
Для независимости от генерального подрядчика управление взяло на себя часть земляных работ по устройству сетей заземления на новой площадке строительства производства Гидрокрекинга нефти.
В управлении проводится постоянная работа по улучшению качества электромонтажных работ. Осуществляется это за счет тщательной подготовки производства, входного, операционного и приемочного контроля качества поступающих материалов и выполняемых работ. Применяются новые технологии и материалы. Освоены электропроводки в помещениях с гипсокартонными перегородками. По-прежнему широко применяются стендовая заготовка проводов для жилья. В 2007 года система менеджмента качества управления сертифицирована ассоциацией «Русский регистр» на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 в системе сертификации IQNet.
В течение всего времени существования управление  занимает  призовые места среди подразделений акционерного общества «Татэлектромонтаж».
      На базе «Спецэнергомонтаж» где я проходил производственную практику,производят кабельные лотки ,стойки для кабелей. Имеется следующее инструменты:Гайковерты,Отвертки,Ножницы по металлу.Из комплектующик присутвтсвует множество метизов(Гайки,болты,шайбы и др.)
Из оборудовования присутствуют:Погрузчики-для погрузки тяжелых композитных лотков
,монтажные пилы-служат для распилки деталей на кабельные лотки,сварочные аппараты-для сварки тех же самых деталей ,кран-помогает переносить пачки лотков и стоек по цеху.
Фото.рисунки
2. Инструктаж по технике безопасности при работе электромонтажных работ

Требования безопасности перед началом работы
Приступая к выполнению электромонтажных работ электромонтажник должен:
•	проверить рабочую одежду, привести ее в порядок, застегнуть обшлага рукавов. Рабочая одежда должна быть исправной и заправлена так, чтобы не было свисающих концов.
•	подобрать волосы под плотно облегающий головной убор;
•	проверить достаточно ли освещено рабочее место и подходы к нему. Свет не должен слепить глаза. Смену электроламп производить при снятом напряжении;
•	проверить исправность и крепление тисков и отрегулировать их высоту в соответствии со своим ростом путем укладки перед верстаком (под ноги) специальной деревянной решетки или подставки необходимой высоты с таким расчетом, чтобы поверхность тисков находилась а уровне локтевого сустава. Верстачные тиски и струбцины не должны иметь люфта, прочно захватывать зажимаемые изделия и иметь на губках несработанную насечку;
•	необходимый для работы ручной инструмент и приспособления, средства индивидуальной защиты разложить в удобных и легкодоступных местах, чтобы исключалась возможность случайного перемещения или падения их во время работы.
•	Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все, что может мешать работе; если пол скользкий (облит маслом, краской, водой) потребовать, чтобы его вытерли или сделать это самому.
При работе пользоваться только исправными, сухими и чистыми инструментами и приспособлениями:
•	лезвие отвертки должно быть оттянуто и расплющено до такой толщины, чтобы оно входило без зазора в прорезь головки винта;
•	гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и головок болтов и не должны иметь трещин, выбоин, заусениц; губки ключей должны быть строго параллельными и не закатанными; раздвижные ключины должны иметь слабину (люфт) в подвижных частях; острогубцы и плоскогубцы, не должны иметь выщербленных, сломанных губок, рукояток.
•	губки острогубцев должны быть острыми, а плоскогубцы - с исправной насечкой; поддержки, применяемые при ручной клепке, обжимке, чеканке и прочих работах, должны быть прочными и безопасными;
•	съемники должны иметь жесткую конструкцию и не иметь трещин, погнутых стержней, сорванной или смятой резьбы и обеспечивать сносность упорного (натяжного) устройства с осью снимаемой детали. Захваты съемников должны обеспечивать плотное и надежное захватывание детали в месте приложения усилия.
Электромонтажники обязаны соблюдать требования обращения с инструментами, установленные заводскими инструкциями.
При обнаружении неисправности оборудования, инструмента, приспособлений для рабочего места как перед началом работы, так и во время работы сообщить мастеру и до устранения неполадок к работе не приступать.
Требования безопасности во время работы
В процессе работы электромонтажник обязан:
•	Содержать в чистоте и порядке в течение всего рабочего времени свое рабочее место, под ногами не должно быть масла, деталей, заготовок, обрезков и других отходов; во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других; не допускать на рабочее место лиц, на имеющих отношения к данной работе.
•	Перед снятием электрооборудования для ремонта снять напряжение в сети не менее чем в двух местах, а также удалить предохранители. Приступить к снятию электрооборудования только после проверки отсутствия напряжения и вывешивания плаката "Не включать. Работают люди" на рубильник или ключ управления.
•	Для подъема, снятия, установки и транспортирования тяжелых (массой более 16 кг) агрегатов, узлов и деталей нужно пользоваться исправным подъемно-транспортным оборудованием соответствующей грузоподъемности.
•	При работе с грузоподъемными механизмами выполнять требования инструкции по охране труда для лиц, пользующихся грузоподъемными механизмами, управляемыми с пола.
•	Разборку и сборку мелких узлов электрооборудования производить на верстаках, а крупногабаритных - на специальных рабочих столах или стендах, кассетах, обеспечивающих устойчивое их положение.
•	Гаечные ключи применять только по размеру гаек или болтов. При затягивании или откручивании гаек или болтов нельзя устанавливать подкладка между гранями ключа и гайки, а также пользоваться рычагами.
•	При снятии, прессовке и запрессовке вставных узлов и деталей, пользоваться съемниками, прессами и другими приспособлениями, обеспечивающими безопасность работы.
•	Работая у верстака, следить за тем, чтобы его поверхность была чистой, гладкой и не имела заусениц.
•	Обрабатываемую деталь надежно зажимать в тисках. При установке в тиски осторожно обращаться с тяжелыми деталями, чтобы избежать ушибов при их падении.
•	При рубке, клепке, чеканке и других подобных работах, при которых возможно облетание частиц металла, пользоваться очками или маской с небьющимися стеклами.
•	При разборке электродвигателей щиты, статоры, роторы и якоря следует укладывать на специальные стеллажи и подставки.
•	Сварку или пайку концов обмоток производить только в защитных очках.
•	Перед испытанием электрооборудования после ремонта оно должно быть прочно закреплено, заземлено, а вращающиеся и движущиеся части закрыты предохранительными кожухами.
Требования безопасности в аварийных ситуациях.
•	При любой аварии или возникновении аварийной ситуации, которая может привести к аварии и несчастному случаю, электромонтажник обязан немедленно принять все зависящие от него меры, предупреждающие возможность повреждений (разрушений) объекта и устраняющие опасность для жизни людей. Одновременно сообщить о случившемся мастеру или непосредственному руководителю работ.
•	Во избежание аварийных ситуаций пользоваться только исправными грузоподъемными механизмами.
•	Ремонт электрооборудования производить только при снятом напряжении.
Каждый электромонтажник должен уметь оказывать доврачебную помощь. Такая помощь оказывается немедленно, непосредственно на месте происшествия и в следующей последовательности:
•	сначала нужно устранить источник травмирования. Оказание помощи надо начинать с самого существенного, что угрожает здоровью или жизни: при сильном кровотечении наложить жгут, а зятем перевязать рану, при подозрении закрытого перелома наложить шину;
•	при открытых переломах сначала следует перевязать рану, а затем наложить шину; при ожогах наложить сухую повязку, при обморожении пораженный участок осторожно растереть, используя мягкие или пушистые ткани;
•	при поражении электрическим током необходимо немедленно освободить пострадавшего от действия тока, а именно: выключить рубильник, перерубить провод, оттянуть или отбросать его сухой палкой, шестом. Не прикасаться к пострадавшему, пока он находится под действием тока. Если у пострадавшего отсутствует дыхание, то немедленно приступить к массажу сердца и искусственному дыханию до прибытия врача.
Требования безопасности по окончании работы
•	Отключить (отсоединить) электрооборудование, электроинструмент, грузоподъемные машины от сети.
•	Сложить инструмент и приспособления в отведенное для хранения место.
•	Слить остатки лаков и растворителей в специальную плотно закрывающуюся тару.
•	Привести в порядок рабочее место, убрать в металлический ящик с крышкой или уничтожить используемую при работе ветошь.
•	Вымыть руки теплой водой с мылом.
•	Обо всех неполадках, обнаруженных во время работы, доложить мастеру.