Министерство образования и науки России
ФБОУ ВПО Вологодский государственный технический университет
Кафедра Геоэкологии и инженерной геологии
Дисциплина: Геоэкологическое проектирование и экспертиза

Курсовой проект
(Промышленная экология)
Проект нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу для котельной

Выполнила: студентка
Румянцева М.В.
Проверила: Плавинский В.А.

Вологда
2012

Аннотация

В ходе разработки проекта ПДВ для котельной, были получены следующие результаты:
Определены загрязняющие вещества, поступающие от котельной в атмосферу; вычислены валовый и максимально разовый выброс загрязняющих веществ. Вещества, по которым производились расчёты: сажа, оксид углерода, оксид азота, оксид серы.
Был определён уровень фонового загрязнения, в качестве которого принимали выбросы автотранспорта ближайшей городской улицы. Определён удельный выброс загрязняющих веществ, поступающих от автотранспорта.
Определены при помощи расчётов параметры загрязнения атмосферы от одиночного источника – котельной. Определены: максимальное значение приземной концентрации вредных веществ и приземная концентрация вредных веществ, при опасной скорости ветра.
В заключение работы, исходя из ранее полученных результатов, определялась категория предприятия с точки зрения воздействия его выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха с целью рационализации разработки предприятий по нормативам ПДВ.

Содержание.

Аннотация
Содержание
Введение
1. Общие сведения о предприятии
2. Характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы
2.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования
2.2 Характеристика пылеуловителя – двойной циклон ЦН – 15
2.3 Загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу
2.4 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчёта ПДВ
3. Проведение расчётов и определение нормативов ПДВ
3.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе города
3.2 Расчёт выбросов ЗВ, поступающих от предприятия в атмосферу
3.3 Расчёт фонового загрязнения: расчёт выбросов загрязняющих веществ автотранспортом
3.4 Расчёт загрязнения атмосферы выбросами одиночного источника (котельной) 
3.5 Использование критериев качества атмосферного воздуха при нормировании выбросов вредных веществ в атмосферу
3.6 Определение категории предприятия с целью рационализации разработки предложений предприятия по нормативам ПДВ (ВСВ) 
Список использованных источников

Введение

Данный проект разработан на основе ряда директивных документов
В число основных нормативно-методических материалов, определяющих методы и порядок по разработке проекта нормативов ПДВ включены следующие документы:
1. Положение о нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него. Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2000 г. № 183
2. Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и в водные объекты. Утв. заместителем председателя Госкомприроды СССР 11.09.89 г.
3. Инструкция по инвентаризации выбросов ЗВ в атмосферу. Л., ЛДНТП, 1991 г. (документ временно недоступен).
4. Перечень документов по расчету выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферный воздух, действующих в 1999-2000 годах. Утв. Приказом Госкомэкологии России N 230 от 07.05.99. (документ временно недоступен).
5. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86. М., Госкомгидромет, 1987 г., 96 с. (документ временно недоступен)
6. Об охране окружающей среды. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ.
7. Об охране атмосферного воздуха. Федеральный закон от 04.05.99 N 96-ФЗ.
8. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов веществ промышленными предприятиями. ГОСТ 17.2.3.02-78.
9. Методика расчёта концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий: ОДН – 86: утв. Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды 04.08.86 № 192. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 94 с.

1. Общие сведения о предприятии

Почтовый адрес котельной: г. Вологда, ул. Осановская, д.5, 
строение – 4. 
Количество промплощадок: одна промплощадка.
Взаиморасположение предприятия и граничащих с ним объектов: в 
60-ти метрах в юго-восточном направлении от котельной расположено здание детского сада с прилегающей к нему парком; на расстоянии 72-х, 
78-и, и 25-и метров в южном, юго-западном и западном направлениях соответственно, расположены жилые дом; в 18-ти метрах на север расположена проезжая часть Осановской улицы.

2. Характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы
котельная загрязнение атмосферный
2.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования

Технологическая структура котельной: технологии производства. Выработку тепловой энергии котельными установками производят по технологическим процессам, при которых химическая энергия топлива преобразуется при сжигании в тепловую энергию газообразных продуктов сгорания, передаётся тепло воде, которая меняет агрегатное состояние в паровых котлах, а в водонагревательных установках – энтальпию. Вместе с производством тепловой энергии в котлоагрегатах ведётся подготовка теплоносителей нужных параметров и отпуск в теплоснабжающую систему.
Котельная вырабатывает тепло, идущее на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды предприятия. Основным видом топлива в котельной является каменный уголь Печёрского бассейна, топка каменного типа с ручным забросом топлива, неподвижной решоткой и твёрдым шлакоудалением, с пылеуловителем – групповые циклоны ЦН-15.
Технические характеристики котельной [8]. 
Номинальная теплопроизводительность, Мвт(Гкал/ч) – 0,2 (0,17); коэффициент полезного действия, % – 75,5; максимальная температура воды на выходе, °С – 95; максимальное рабочее давление воды, МПа (кг·с/см2) – 06,6; номинальный расход топлива, кг/ч,ккал/кг – 32.
В выбросах от котельной, в результате технологических процессов, содержатся такие загрязняющие вещества, как: оксид углерода (СО), оксиды азота (NO2), диоксид серы (SO2) и сажа. 
Химические превращения выбрасываемых веществ. Попадая в атмосферу, большинство токсичных химических соединений претерпевает серьёзные изменения под действием УФ-рациации, влаги, озона и кислорода воздуха. Продукты этих реакций, а также исходные соединения (первичные загрязнители) взаимодействуют между собой, образуя иногда ещё более токсичные и опасные соединения (вторичные загряннители).
1. Оксид углерода (угарный газ). Получается при неполном сгорании углеродистых веществ. Оксид углерода является соединением, активно реагирующим с составными частями атмосферы и способствует повышению температуры на планете, и созданию парникового эффекта. В воде он плохо растворим. На воздухе СО горит синим пламенем.
2. Двуокиси серы SO2 и двуокиси азота NO2. В результате происходящих в атмосфере химических реакций превращаются в серную и азотную кислоты, выпадение которых на поверхность земли в виде кислотных дождей, оказывают влияние на живые организмы и экотоп в целом [8].

2.2 Характеристика пылеуловителя – двойной циклон ЦН – 15

ЦИКЛОНЫ ЦН-15: ЦН - циклон конструкции НИИОгаза; 15 - угол наклона входного патрубка относительно горизонтали (град.)
Циклоны ЦН-15 являются наиболее универсальными и распространёнными аппаратами газоочистки, широко применяемыми для отделения пыли от газов и воздуха (в том числе и аспирационного) в самых различных отраслях промышленности; в чёрной и цветной металлургии, химической и нефтяной промышленности, промышленности строительных материалов, энергетике, деревообработке. 
Циклоны ЦН-15 предназначены для сухой очистки газов. Для очистки воздуха от взрывоопасной, сильнослипающейся и волокнистой пыли циклоны ЦН-15 применять не следует. Конструкция циклона рассчитана на температуру до 400°С и разряжение (давление) 5(500) кПа (кг∙с/м2). 
При небольших капитальных затратах и эксплуатационных расходах циклоны обеспечивают очистку газов эффективностью 85-98% от частиц пыли размером более 10 мкм [7]. Циклоны рекомендуется использовать перед высокоэффективными аппаратами газоочистки(фильтры, электрофильтры). В ряде случаев достигаемая эффективность циклонов оказывается достаточной для выброса газов или воздуха в атмосферу [7].
Основные параметры циклонов ЦН-15:
Массовая концентрация пыли в очищаемом газе, г/м3:
для слабослипающихся пылей - до 1000
для среднеслипающихся пылей - 250
Температура очищаемого газа, оС - 	до 400
Давление, кПа - до 5
Коэффициент гидравлического сопротивления циклонов: 
для одиночного исполнения -	147
для группового исполнения	 
с "улиткой" - 175
со сборником - 182

2.3 Загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу

Таблица № 1- Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
Вещество	Критерии качества атмосферного воздуха	Выброс
г/год	Значение параметра
Фпр	
Код	Наименование	ПДК м.р.	ПДК с.с.	Класс опасности			
0301	NO2	0,085	0,04	II	0,4	0,8	
0328	C	0,15	0,05	III	0,9	0,2	
0330	SO2	0,5	0,05	IV	5,7	0,1	
0337	CO	5,0	3,04	V	0,8	0,7	

2.4 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчёта ПДВ

Таблица № 2 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчёта ПДВ
Производство	Цех
1	Источники выделения загрязняющих веществ	Число часов работы в год	Наименование источника выбросов ЗВ	Число источников выброса, шт	
		наименование	К-во	СП	СП	СП	
			СП				
1	2	3	4	5	6	7	
Производство тепловой энергии и горячей воды	1	Котельная установка	1	4944	Точечный стационарный источник с организованным выбросом ЗВ	1	
Номер источника на карте-схеме	Высота источника выброса, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выброса	
			скорость, м/с	V-м на одну трубу, м3/с	температура, º С	
СП	СП	СП	СП	СП	СП	
8	9	10	11	12	13	
13	22	1,4	2,7	4,1	28	
Координаты на карте-схеме, м
центр точечного источника	Наименование газоочистных установок и мероприятий по сокращению выбросов	Вещества, по которым производится газоочистка	Средняя эксплуатационная степень очистки, %	
		коэффициент обеспеченности газоочистки, %	максимальная степень очистки, %	
14	15	16	17	18	
Х	Y	СП	СП	СП	
5174	2656	групповые циклоны ЦН-15	NO2; C; CO; SO2
пыль неорганическая, взвешенные в-ва	81,19	
			87	84,85	
Наименование 
вещества	Выбросы загрязняющих веществ	
	СП	
	г/с	мг/м3	т/год	
19	20	21	22	
NO2	0,02	0,51	0,4	
C	0,04	0,007	0,9	
SO2	1,1	0,04	5,8	
CO	0,04	2,7	0,008	

Примечание: СП – существующее положение (на момент разработки ведомственного тома ПДВ).

3. Проведение расчётов и определение нормативов ПДВ

3.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе города

Таблица № 3 - Метеорологические характеристики и коэффициенты
Наименование характеристик	Величина	
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А	160	
Коэффициент рельефа местности в городе	1,0	
Ср. мах t наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, º С	20	
Ср. t наружного воздуха наиболее холодного месяца, Т, º С	-10,8	
Среднегодовая роза ветров, %	
С	10	
СВ	5	
В	8	
ЮВ	14	
Ю	19	
ЮЗ	16	
З	13	
СЗ	15	
Скорость ветра (по средним многолетним данным), м/с	3,0	

3.2 Расчёт выбросов ЗВ, поступающих от предприятия в атмосферу

Котлоагрегаты котельной работают на каменном угле Печорского бассейна. Выбросы загрязняющих веществ зависят как от количества и вида топлива, так и от типа котлоагрегата.
Учитываемыми загрязняющим веществами, выделяющимися при сгорании топлива, являются: твёрдые частицы, оксид углерода, оксиды азота, сернистый ангидрид (серы диоксид).
Валовый выброс твёрдых частиц в дымовых газах котельных:

MT = gт m χ (1 - ), т/год

где, gт – зольность топлива, в %;
m – количество израсходованного топлива за год. т.
χ – безразмерный коэффициент;
λ – эффективность золоуловителей, %;
MT = 31*100*0,0023*(1-0,87) =0,93 т/год
Максимально разовый выброс:

Gт = 

m1 - расход топлива за самый холодный месяц года, т.;
n - количество дней в самом холодной месяце года.

Gт =  = 0,0415 г/с

Валовый выброс оксида углерода:

Mco = Cco·m·(1-10-3, т/год

где  - потери теплоты вследсвие механической неполноты сгорания, % 
m – количество израсходованного топлива, т/год, тыс.м3/год;
Cco – выход окиси углерода при сжигании топлива, кг/т, 
Mco = 8,77·100·(1 – 5/100) ·10-3 = 0,008 т/год

Cco = 2·R·Q

g1 – потери теплоты из-за химической неполноты сгорания топлива, %;
R – коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива: для твёрдого топлива = 1.
Q – низшая теплота сгорания натурального топлив.
Cco = 0,5 ·1·17,54 = 8,77кг/т

Gco = , г/с,

где m1 – расход топлива за самый холодный месяц, т.

Gco =  = 0,0373 г/с.

Валовый выброс оксида азота:

M = mQKNO2(1 – β)10-3, т/год

где КNO2 – параметр, характеризующий количество окислов азота, образующихся на один ГДж тепла, кг/ГДж (определяется по таблице для различных видов топлива в зависимости от производительности котлоагрегатов);
β – коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов окислов азота в результате применения технических решений. Для котлов производительностью до 30 т/час = 0.
М = 100*17,54*0,228(1-0)10-3 = 0,4 т/год.
Максимально разовый выброс:

GNO2 = , г/с
GNO2 =  = 0,018 г/с

Валовый выброс оксидов серы определяется только твёрдого и жидкого топлива:

МSO2 = 0,02 m*S(1-ζ1 SO2)(1-ζ2 SO2), т/год,

где, S – содержание серы в топливе, % 
ζ1 SO2 - доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива. Для каменных углей – 0,1;
ζ2 SO2 - доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловителе. Для сухих – 0.
МSO2 = 0,02*100*3,2(1-0,1)(1-0) = 5,76 т/год.

Максимально разовый выброс:

GSO2 = , г/с
GSO2 = 1,075 г/с.

3.3 Расчёт фонового загрязнения: расчёт выбросов загрязняющих веществ автотранспортом

Расчёт выбросов выполняется для следующих вредных веществ, поступающих в атмосферу с отработавшими газами автомобилей:
- оксид углерода (СО);
- оксиды азота, в пересчёте на диоксида азота (NO2);
- диоксид серы (SO2);
- сажа (С).
Выброс i – того загрязняющего вещества (г/с) движущимся автотранспортным потоком на автомагистрали (или ее участке) с фиксированной протяженностью L (км) определяется по формуле:

M = ·Gk;

Где Мnki - пробеговый выброс i – того вредного вещества автомобилями k - й группы для городских условий эксплуатации, определяется по табл. 1-3 [ ];
k – количество групп автомобилей;
Gk - (1/час) – фактическая интенсивность движения, т. е. количество автомобилей каждой из k групп, проходящих через фиксированное сечение выбранного участка автомагистрали в единицу времени в обоих направлениях по всем полосам движения;
 – коэффициент пересчета «час» в «сек».
L (км) - протяженность автомагистрали (или ее участка).

MCO = г/с.
MNO2 = 0,2/3600·(48·1,3+1232·1,8+320·2,3+230,4·2,1+403,2·4,1+720·8,0+ 
+86,4·8,5+16,8·6,9+39,2·9,1+347,2·10,7+156,8·13,1+56·5,0+17,6·
·8,2+86,4·9,5+38,4·9,0+201,6·9,4 = 1,2 г/с.
MSO = 0,2/3600(48·0,0044+1232·0,065+320·0,082+230,4·0,15+403,2·0,18+
+720·0,22+86,4·0,30+16,8·1,1+39,2·1,2+347,2·1,5+156,8·1,7+56·0,21+17,6·
·0,29+86,4·0,37+38,4·1,4+201,6·1,6 = 0,09 г/с.
MC = 0,2·3600(16,8·0,2+39,2·0,3+347,2·0,4+156,8·0,4+38,4·0,3+201,6·0,4 = = 0,02 г/с.

Расчёт загрязнения атмосферы выбросами от автомобилей.
Максимальное значение приземной концентрации вредного вещества См
(мг/м3) при выбросе газовоздушной выхлопной смеси от автотранспорта достигается при неблагоприятных метеорологичеких условиях на расстоянии Хм (м) [9].

СМ = , мг/м3
См(NO2) =  = 3,34 мг/м3;
См(SO2) = 0,26 мг/м3;
См(CO) = 17,59 мг/м3;
См(C) = 0,05 мг/м3.

А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы (для Европейской территории Российской Федерации А = 160);
М (г/с) – масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени;
F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе;
m и n – коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса;
Н (м) – высота источника выброса над уровнем земли (для наземных источников при расчетах принимается Н = 2м);
ή – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности (для условий Вологодской области ή = 1);
ΔT (оС) – разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси и температурой окружающего атмосферного воздуха;
V1 - расход газовоздушной смеси, определяемый по формуле:

V1 = wo, м3/с,

где D – диаметр устья источника выброса;
wo (м/с) – средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья выброса.
Средняя скорость выхода газовоздушной смеси:

Wo =  =  = 4,07 м/с

При определении значения ΔT (оС) следует принимать температуру окружающего атмосферного воздуха Тв, равной средней максимальной температуре наружного воздуха наиболее жаркого месяца года по 
СНиП 2.01.01-82, а температуру выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси Тr – по действующим для данного производства технологическим нормативам.

ΔT = 10 °С 

Значение безразмерного коэффициента F принимается:
а) для газообразных вредных веществ – 1;
б) для мелкодисперсных аэрозолей при среднем коэффициенте очистки выбросов не менее 90 % – 2; от 75 до 90 % – 2,5; менее 75 % и при отсутствии очистки – 3.
F = 3,0 т.к. очистка отсутствует.
Значения коэффициентов m и n определяются в зависимости от параметров f, vм, v1м и fc:

f = 1000; vм = 0,65; V1м = 1,3; fc = 800(v1м)3
f = 1000 = 66,44
vм = 0,65 = 1,21
V1м = 1,3 = 1,06
fc = 800(1,06)3 = 952,17

Коэффициент m определяется в зависимости от f по формуле. Так как 
f 100, то m определяется по формуле: 

m =  =  = 0,35

Коэффициент n при f ˂ 100 определяется в зависимости от vм = 0,74 
Расстояние хм (м) от источника выбросов, на котором приземная концентрация с (мг/м3) при неблагоприятных метеорологических условиях достигает максимального значения см, определяется по формуле:

хм = dH;

где безразмерный коэффициент d при f ˂ 100 находится по формуле:

d = 4,95vм(1+0,28) при 0,5˂ vм˂2 =˃ d = 4,67
хм =  ·4,67·22 = 64,3

3.4 Расчёт загрязнения атмосферы выбросами одиночного источника (котельной)

Максимальное значение приземной концентрации вредного вещества См (мг/м3) при выбросе газовоздушной смеси из одиночного точечного источника с круглым устьем достигается при неблагоприятных метеорологичеких условиях на расстоянии Хм (м).

СМ = , мг/м3
СМ (NO2) =  = 0,51 мг/м3;
СМ (SO2) =  = 0,04 мг/м3;
СМ (С) =  = 0,007 мг/м3;
СМ (СO) =  = 3,0 мг/м3.

А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации 
атмо-сферы (для Европейской территории Российской Федерации А = 160);
М (г/с) – масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени;
F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе;
m и n – коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса;
Н (м) – высота источника выброса над уровнем земли (для наземных источников при расчетах принимается Н = 2м);
ή – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности (для условий Вологодской области ή = 1);
ΔT (оС) – разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси и температурой окружающего атмосферного воздуха;
V1 - расход газовоздушной смеси, определяемый по формуле:

V1 = wo, м3/с,

где D – диаметр устья источника выброса;
wo (м/с) – средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья выброса.
Средняя скорость выхода газовоздушной смеси:

Wo =  =  = 2,7 м/с

При определении значения ΔT (оС) следует принимать температуру окружающего атмосферного воздуха Тв, равной средней максимальной температуре наружного воздуха наиболее жаркого месяца года по СНиП 2.01.01-82, а температуру выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси Тr – по действующим для данного производства технологическим нормативам [9].

ΔT(°C) = TB (на высоте – 20 метров в июле – 20 °С по СНиП).
ΔT = 28 °С – 20 °С = 8 °С

Значение безразмерного коэффициента F принимается:
а) для газообразных вредных веществ – 1;
б) для мелкодисперсных аэрозолей при среднем коэффициенте очистки выбросов не менее 90 % – 2; от 75 до 90 % – 2,5; менее 75 % и при отсутствии очистки – 3.
F = 2,5, т.к. эффективность очистки твёрдых и жидких частиц пылеуловителем = 87%.
Значения коэффициентов m и n определяются в зависимости от параметров f, vм, v1м и fc:

f = 1000; vм = 0,65; V1м = 1,3; fc = 800(v1м)3
f (при h = 22) = 1000 = 0,96
vм = 0,65 = 0,74
V1м = 1,3 = 0,22
fc = 800(0,22)3 = 8,57

Коэффициент m определяется в зависимости от f по формуле. Так как 
f 100, то m определяется по формуле: 

m =  =  = 0,9

Расстояние хм (м) от источника выбросов, на котором приземная концентрация с (мг/м3) при неблагоприятных метеорологических условиях достигает максимального значения см, определяется по формуле:

хм = dH;

где безразмерный коэффициент d при f ˂ 100 находится по формуле:

d = 4,95vм(1+0,28) при 0,5˂ vм˂2 =˃ d = 4,67
хм =  ·4,67·22 = 64,3

Значение опасной скорости uм (м/с) на уровне флюгера (10 м от уровня земли), при которой достигается наибольшее значение приземной концентрации вредных веществ Vм, в случае f < 100 определяется следующим образом: 
uм = Vм =uм = 0,74 (т.к. Vм удовлетворяет условию: 0,5 < vм < 2).
При опасной скорости ветра uм приземная концентрация вредных ве-
ществ с (мг/м3) в атмосфере по оси факела выброса на различных расстояниях х (м) от источника выброса определяется по формуле:

c = s1· см,

где s1 – безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от отношения х/хм и коэффициента F:
х/хм = 50/64,3 = 0,8 от сюда следует, что плученное значение удовлетворяет следующему условию: при х/хм < 1.
Поэтому, расчёты производим по формуле: 

s1 = 3(х/хм)4 - 8(х/хм)3+6(х/хм)2 = 
= 3·0,84 - 8·0,83 + 6·0,82 = 0,97 
с(NO2) = 0,51·0,97 = 0,496 мг/м3
с(SO2) = 0,04·0,97 =0,039 мг/м3
с(СO) = 3,0·0,97 =2,623 мг/м3
с (С) = 0,007·0,97 =0,007 мг/м3

3.5 Использование критериев качества атмосферного воздуха при нормировании выбросов вредных веществ в атмосферу

При нормировании выбросов вредных веществ в атмосферу для каждого j-го вещества, выбрасываемого источниками предприятия (или другого объекта, для которого устанавливаются нормативы выбросов), в первую очередь, проверяется условие:

gсум.j = gпр.j + gф.j =  < 1,

где C пр. j – приземная концентрация j-го вредного вещества, создаваемая выбросами рассматриваемого предприятия, рассчитанная по утверждённой Минприроды РФ методике расчёта, в частности, с помощью программы для ЭВМ, согласованной в установленном порядке;
С ф. j – фоновая концентрация этого вещества, определённая в соответствии с методикой по определению выбросов от автотранспорта на улицах городов;
ПДК j – предельно допустимая концентрация рассматриваемого (j- го) вещества в атмосферном воздухе, утверждённая Минздравом РФ [9].
gсум.j(NO2) =  = 45,3; 45,3 1 (условие не выполняется из-за ошибки в данных методики).
gсум.j(СO) =  =4,1; 4,1˃1
gсум.j(SO2) =  = 0,6; 0,6<1 (условие выполняется).
gсум.j(С) =  = 0,37; 0,37<1 (условие выполняется).
При использовании для расчёта величин g пр. j программ для ЭВМ, согласованных в настоящее время и реализующих расчётную схему ОНД-86, рассчитываются максимально разовые приземные концентрации. При этом используются значения разовых ПДК (осреднённых за 20-минутный интервал), ПДК м. р..
Для веществ, для которых установлены только среднесуточные концентрации ПДК с. с., в соответствии с п. 8.1. ОНД-86 требуется проверять соотношение: 

 =  = ˂1
(NO2) =  = 9,6; 9,6˃1
(СO) = = 0,66; 0,66˂1
(SO2) =  = 0,6; 0,6˂1
(С) =  = 0,1; 0,1˂1

3.6 Определение категории предприятия с целью рационализации разработки предложений предприятия по нормативам ПДВ (ВСВ)

Объём проработок и, соответственно, объём и содержание проекта нормативов ПДВ для конкретного предприятия определяются региональным органом Минприроды РФ в рамках утверждённых Минприроды РФ нормативных, инструктивных и методических документов, в частности, настоящих «Рекомендаций …» [9].
Они должны различаться для предприятий в различной степени воздействующих на качество атмосферного воздуха.
Определение категории предприятия с точки зрения возможного влияния его выбросов на качество атмосферного воздуха проводить в соответствии с излагаемой ниже схемой [9].
К четвёртой категории предприятий рекомендуется относить те, для которых выполняется следующее условие для параметра Фпр, позволяющего дать предварительную оценку воздействия выбросов предприятия на качество атмосферного воздуха прилегающих территорий и рассчитываемого по формуле:

Фпр.j = MAXj 1

где j - номер вещества или группы веществ, обладающих эффектом суммации совместного действия;
Фj – рассчитывается по данным о выбросах вредных веществ в атмосферу следующим образом:
а) для отдельного вредного вещества, выбрасываемого предприятием, по формуле:

Фj = 0,2;

Здесь Мj (г/с) – суммарное значение выброса от всех источников предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса (см. п. 5.21 ОНД-86);
H min - минимальное значение высоты источника предприятия; в том случае, когда это значение оказывается меньше 2-х метров, полагается H min = 2;
Fj – параметр, характеризующий оседание выброшенной в воздух примеси; на этапе определения категории предприятия принимается:
F = 1 – для газообразных примесей;
F = 3 – для веществ, выбрасываемых в твёрдом и жидком виде.
А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы; его значение для Европейской территории РФ, в соответствии с ОНД-86 = 160.
(NO2) =0,2  = 8,491; (условие не выполняется – ошибка в данных.)
(СO) =0,2 = 0,751; (условие выполняется).
(SO2) =0,2  = 0,11; (условие выполняется).
(С) =0,2  = 0,21; (условие выполняется). 

Предприятий относится к 4-й категории, предложения предприятия по нормативам ПДВ устанавливаются на уровне существующих выбросов[9].

Список использованных источников

1. Агроклиматические ресурсы Вологодской области / под. Ред. Е.Г. Роговской. - Л.: Гидрометеоиздат, 1972. – 185 с.
2. Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 гкал в час: утв. Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ 10.06.99. – М.: Гидрометеоиздат, 1999. – 48 с.
3. Методика расчётов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ автотранспортом на городских магистралях: утв. Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ 15.03.96. – М.: ЦБНТИ речного транспорта, 1996. – 15 с.
4. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий: ОНД – 86: утв. Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды 04.08.86 № 192. - Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 94 с.
5. Рекомендации по основным вопросам воздухоохранной деятельности (нормирование выбросов, установление нормативов ПДВ): утв. Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ 11.08.95. – М.: Госстрой, 1995. – 54 с.
6. Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия утв. Государственным комитетом СССР по охране природы 17.02.89. – М.: Издательство АСВ, 1989. – 41 с.
7. Справочник по пыле- и золоулавливанию. Под общей ред. А.А. Русанова М.: Энергия, 1975. – 296 с.
8. Павлов, И.И. Котельные установки и теплове установки / И.И. Павлов. – М.: Стройиздат, 1998. – 456 с.

Размещено на Allbest.ru