Ответы Вова:
19. Усилительные свойства:
•	По току –имеет наибольшее усиление
•	По напряжению – не усиливает
•	По мощности – усиливает незначительно 

Схема называется эмиттерным повторителем, так как повторяет напряжение со входа на эмиттер (выход)!

20.Операционный усилитель (ОУ) в народе – операционник, является усилителем постоянного тока  с очень большим коэффициентом усиления. 
Применение:
В настоящее время ОУ получили широкое применение, как в виде отдельных чипов, так и в виде функциональных блоков в составе более сложных интегральных схем. Такая популярность обусловлена тем, что ОУ является универсальным блоком с характеристиками, близкими к идеальным, на основе которого можно построить множество различных электронных узлов.
Пименяются в точных измерительных схемах. 

21.Основные носители из эмиттера под действием ускоряющего поля попадают в базу и под действием диффузии проходят в коллекторную область, создавая управляемый ток коллектора. 
Но некоторые основные носители заряда успевают рекомбинировать с неосновными носителями, создавая небольшой ток базы.
Существуют 2 схемы включения биполярных транзисторов:
1. Схема включения транзистора с общей базой:
Усилительные свойства:
•	По току – не имеет усиления
•	По напряжению – усиливает
•	По мощности – усиливает незначительно

     В качестве усилителя схема малоприменима
2. Схема включения транзистора с общим эммитором:
Усилительные свойства:
•	По току –усиливает
•	По напряжению – усиливает
•	По мощности – наибольшее усиление

     Наиболее применима для схем усиления

22. Дифференциа́льный усили́тель — электронный усилитель с двумя входами, выходной сигнал которого равен разности входных напряжений, умноженной на константу. Применяется в случаях, когда необходимо выделить небольшую разность напряжений на фоне значительной синфазной составляющей.

Транзисторы дифференциального усилителя могут быть биполярными, полевыми или баллистическими. Наиболее высокочастотными (ТГц диапазон) являются дифференциальные усилители на интегральной паре баллистических транзисторов. 
Применение:
Дифференциальный усилитель необходим в случаях, когда информацию несёт не абсолютное значение напряжения в некоторой точке (относительно уровня заземления), а разность напряжений между двумя точками. Характерным примером является резистивный датчик тока, включенный последовательно с исследуемой цепью.
Следует использовать дифференциальные усилители всегда, когда возможно наличие синфазных помех в сигнале. Например, при измерении электрических потенциалов, снимаемых с определённых точек живого организма: при снятии электрокардиограммы, электроэнцефалографии и подобных методах исследования. Обычно необходимо также использовать 
специальные линии передачи сигналов, например, экранированную двухпроводную линию для передачи сигнала с микрофона.
•	С 1960-х годов дифференциальный усилитель применяется в цифровых микросхемах с эмиттерно-связанной логикой (ЭСЛ).
•	Дифференциальный усилитель применяется в эмиттерно-связанных триггерах Шмитта.

23.  Выпрямителем называют преобразователи электрической энергии, представляющие собой полупроводниковые или электровакуумные устройства, преобразовывающие переменный входной ток в постоянный выходной. Двухполупериодный выпрямитель строят по полумостовой или мостовой схеме.
Для улучшения параметров выпрямителя необходимо обеспечение протекания тока к обоим полупериодам входного напряжения. С этой целью используются два типа схем однополупериодного выпрямления, которые работают как противофазно, так и синхронно с единой нагрузкой. При таком включении потребуется два источника первичного напряжения, которые будут обладать общей точкой. Такая схема носит название «двухполупериодный выпрямитель со средней точкой». При этом среднее значение напряжения тока в нагрузочных резисторах при двухполупериодном выпрямлении будет превышать подобные показатели однополупериодной схемы вдвое. 
Схему такого выпрямителя можно описать следующим образом. С целью подавления помех первичная обмотка трансформатора подключается к фильтру, в состав которого входят два конденсатора с присоединённой средней точкой к земле. Они в обязательном порядке однополярные, а с целью уменьшения вероятности пробоя номинальное напряжение у них составляет 200 В. Как правило, включатель устанавливается перед конденсатором, что необходимо для воспрепятствования подачи сетевого напряжения при работающем выпрямителе на конденсаторы. Двухполупериодный выпрямитель имеет вторичную обмотку трансформатора с центральным выводом, но при мостовой схеме в данном выводе нет необходимости. Фильтром для выпрямителя служат два конденсатора и последовательный резистор. Однако при низком уровне пульсации допустимо добавление на выходе ещё одного конденсатора и резистора.