Обозначения швов сварных соединений на чертежах
В соответствии с ГОСТ 2.312—72 швы сварных соединений на чертежах обозначают сплошной (видимые) и штриховой (невидимые) линиями. Видимую одиночную сварную точку (независимо от способа сварки) условно изображают знаком « + » (см. рис. 1), невидимые одиночные точки не изображают. От изображения шва или одиночной точки проводят линию-выноску с односторонней стрелкой и горизонтальной линией-полкой. Условное изображение шва наносят на полке линии-выноски, проведенной от изображения шва с лицевой стороны (рис. 1,б), и под полкой линии-выноски, проведенной от изображения шва с оборотной стороны (рис.1, в).

Рис. 1.
Условные изображения видимых и невидимых швов сварных соединений:
а — видимый электрозаклепочный, б — видимый стыковой односторонний, в — невидимый стыковой односторонний; 1— условное обозначение шва по ГОСТу
Таблица № 1.
Вспомогательные знаки для обозначения сварных швов
№ п/п	Вспомогательный знак	Значение вспомогательного знака	Расположение вспомогательного знака относительно полки линии выноски	
			С лицевой стороны	С оборотной стороны	
1		Усиление шва снять			
2		Наплывы и неровности шва обработать с плавным переходом к основному металлу			
3		Шов выполнить при монтаже изделия, т. е. при установке его по монтажному чертежу на месте применения		
4		Шов прерывистый или точечный с цепным расположением. Угол наклона линии равен 60°			
5		Шов прерывистый или точечный с шахматным расположением			
6		Шов по замкнутой линии. Диаметр знака — 3…5 мм		
7		Шов по незамкнутой линии.
Знак применяют, если расположение шва ясно из чертежа			
Примечания:
1. 3а лицевую сторону одностороннего шва сварного соединения принимают ту, с которой выполняют сварку.
2. За лицевую сторону двустороннего шва сварного соединения с несимметрично подготовленными кромками принимают ту, с которой выполняют сварку основного шва.
3. За лицевую сторону двустороннего шва сварного соединения с симметрично подготовленными кромками может быть принята любая сторона.
На рис. 2 показана структура условного обозначения шва. Вспомогательные знаки для обозначения сварных швов приведены в табл. 1, а ГОСТы на основные типы и конструктивные элементы швов сварных соединений — в табл. 2. В структуре условного изображения шва могут применяться только вспомогательные знаки 3 и 6, Обозначение стандарта можно выносить в технические условия на чертеже. Ручная дуговая сварка буквенного обозначения не имеет. Способ сварки можно не указывать. Примеры условных обозначений швов сварных соединений взяты из ГОСТ 2.312—72 (приложение 1) и представлены в табл. 3.
При наличии на чертеже одинаковых швов у одного из изображений наносят обозначение и порядковый номер шва (на выносной линии), а от изображений остальных одинаковых швов проводят линии-выноски с полками, над (под) которыми ставят порядковый номер шва, например № 1 (рис. 3). На линии-выноске, имеющей полку с нанесенным обозначением, допускается указывать количество одинаковых швов.

Рис. 2.
Структура условного обозначения стандартного шва
2 — обозначение стандарта,1 — вспомогательные знаки,
3 — буквенно-цифровое обозначение шва согласно стандарту на типы и конструктивные элементы швов сварных соединений,
4—знак «дефис»,
5 — условное обозначение способа сварки (А — автоматическая, П — механизированная под флюсом, П-3 — механизированная плавящимся электродом в защитных газах; Ш — электрошлаковая и др.),
6 — знак и размер катета согласно стандарту на типы и конструктивные элементы швов сварных соединений,
7 — другие характеристики шва (длина привариваемого участка, размер шага, размеры отдельных точек и др.),
8 — вспомогательные знаки (см. табл. 1, порядковые номера 1, 2, 4, 5 и 7), 9 — шероховатость поверхности шва.

Рис.3.
Обозначение на чертеже одинаковых швов (цифрой 12 указано количество одинаковых швов)
 Таблица № 2.
ГОСТы на основные типы и конструктивные элементы швов сварных соединений
гост	Способ сварки	Тип соединения	Условное обозначение шва	
5264—80	Ручная дуговая	Стыковое	С … С27; С39; С40	
		Угловое	У1 … У10	
		Тавровое	Т1 … T9	
		Нахлесточное	HI; Н2	
11534—75	То же (под острыми и тупыми углами)	Угловое	У1 … У8	
		Тавровое	Т1 … Т8	
14771—76	Дуговая в защитных газах	Стыковое	C1 … С28	
		Угловое	У1 … У10	
		Тавровое	Т1 … T9	
		Нахлесточное	Н1 … Н2	
23518—79	То же (под острыми и тупыми углами)	Угловое	У1 … У10	
		Тавровое	Т1 … Т9	
8713—79	Автоматическая под флюсом	Стыковое	Cl … С34	
		Угловое	У1 … У4	
		Тавровое	Tl … Т13	
		Нахлесточное	|Н1 … Н6	
11533—75	То же (под острыми и тупыми углами)	Угловое	У1 … У6	
		Тавровое	Tl … T9	
14806—80	Дуговая алюминия и алюминиевых сплавов (толщина элементов — 0,8… …60 мм)	Стыковое	C1…С27	
		Угловое	У1…У 14	
		Тавровое	Т1…Т12	
		Нахлесточное	Н1, Н5	
16098-80	Дуговая и электрошлаковая двуслойной коррозионно-стойкой стали	Стыковое	Cl…С22	
		Угловое	У1…У11	
		Тавровое	Т1…Т6	
15164-78	Электрошлаковая	Стыковое	С1…СЗ	
		Угловое	У1…У4	
		Тавровое	Т1…ТЗ	
14776-79	Дуговая электрозаклепками под флюсом, в углекислом газе и аргоне	Нахлесточное	Н1…Н6	
Тблица № 3
Примеры условных обозначений стандартных швов
Форма поперечного сечения	Условное обозначение шва, изображенного на чертеже	
	с лицевой стороны	с обратной стороны	
			
Шов стыкового соединения с криволинейным скосом одной кромки, двусторонний, выполняемый дуговой ручной сваркой при монтаже изделия. Усиление снято с обеих сторон. Шероховатость поверхностей шва с лицевой стороны 5, с обратной 20.	
			
Шов угловой, соединение без скоса кромок, двусторонний, выполняемый автоматической сваркой под флюсом с ручной подваркой по замкнутой линии	
			
Шов нахлесточного соединения без скоса кромок, односторонний, выполняемый дуговой механизированной сваркой в защитных газах плавящимся электродом. Шов — по незамкнутой линии; катет шва — 5 мм