БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2

тема
«ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ВОЗДУХЕ»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Для обеспечения жизнедеятельности человека необходима воздушная среда определенного качественного и количественного состава. Нормальный газовый состав воздуха следующий (об. %): азот – 78,02; кислород – 20,95; углекислый газ – 0,03; аргон, неон, криптон, ксенон, радон, озон, водород – суммарно до 0,94. В реальном воздухе, кроме того, содержатся различные примеси (пыль, газы, пары), оказывающие вредное воздействие на организм человека.

2.НОРМИРОВАНИЕ
Основной физической характеристикой примесей в атмосферном воздухе и воздухе производственных помещений является концентрация массы (мг) вещества в единице объема (м^3) воздуха при нормальных метеорологических условиях.
От вида, концентрации примесей и длительности воздействия зависит их влияние на природные объекты.
Нормирование содержания вредных веществ (пыль, газы, пары и т. д.) в воздухе проводят по предельно допустимым концентрациям (ПДК).
ПДК — максимальная концентрация вредных веществ в воздухе, отнесенная к определенному времени осреднения, которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает ни на него, ни на окружающую среду в целом вредного воздействия (включая отдаленные последствия).
Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест нормируют по списку Минздрава № 3086 – 84 [1, 3], а для воздуха рабочей зоны производственных помещений – по ГОСТ 12.1.005.88 [2].
Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов нормируют по максимальной разовой и среднесуточной концентрации примесей.
ПДК_max – основная характеристика опасности вредного вещества, которая установлена для предупреждения возникновения рефлекторных реакций человека (ощущение запаха, световая чувствительность и др.) при кратковременном воздействии (не более 30 мин).
ПДК_cc – установлена для предупреждения обще-токсического, канцерогенного, мутагенного и другого влияния вредного вещества при воздействии более 30 мин.
ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны – это такая концентрация, которая при ежедневном воздействии (но не более 41 ч в неделю) в течение всего рабочего стажа не может вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья человека, обнаруживаемых современными методами исследований, в период работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ
3.1.	Получив методические указания по практическим занятиям, переписать форму табл. 1 на чистый лист бумаги.

Образец заполнения
1. Исходные данные и нормируемые значения содержания вредных веществ
Вари-ант | Веще-ство | Концентрация вредного вещества, мг/м^3 | Класс опас-ности | Особен-ности воздей-ствия | Соответствие нормам каждого из веществ в отдельности
| | факти-ческая | предельно допустимая | | | в воздухе рабочей зоны | в воздухе населенных пунктов при времени воздействия
| | | в воздухе рабо-чей зоны | в воздухе населенных пунктов | | | |
| | | | макси-мальная разовая | средне суточ-ная | | | |
| | | | 30 мин | >30 мин | | | | 30 мин | >30 мин
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

01

Оксид углерода

5

20

5

3

IV

0

<ПДК
(+)

=пдк
(+)

>пдк
(–)

3.2.	Используя нормативно-техническую документацию (табл. 2), заполнить графы 4...8 табл. 1.

2. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе, мг/м^3
Вещество | В воздухе рабочей зоны | В воздухе населенных пунктов | Класс опасности | Особенности воздействия

максимальная разовая; воздействие
30 мин

среднесуточная; воздействие
>30 мин

Азота диоксид | 2 | 0,085 | 0,04 | II | О*
Азота оксиды | 5 | 0,6 | 0,06 | III | О
Азотная кислота | 2 | 0,4 | 0,15 | II | —
Акролеин | 0,2 | 0,03 | 0,03 | III | —
Алюминия оксид | 6 | 0,2 | 0,04 | IV | Ф
Аммиак | 20 | 0,2 | 0,04 | IV | —
Ацетон | 200 | 0,35 | 0,35 | IV | —
Аэрозоль ванадия пента-оксида | 0,1 | — | 0,002 | I | —
Бензол | 5 | 1,5 | 0,1 | II | К
Винилацетат | 10 | 0,15 | 0,15 | III | —
Вольфрам | 6 | — | 0,1 | III | Ф
Вольфрамовый ангидрид | 6 | — | 0,15 | III | Ф
Гексан | 300 | 60 | — | IV | —
Дихлорэтан | 10 | 3 | 1 | II | —
Кремния диоксид | 1 | 0,15 | 0,06 | III | Ф
Ксилол | 50 | 0,2 | 0,2 | III | —
Метанол | 5 | 1 | 0,5 | III | —
Озон | 0,1 | 0,16 | 0,03 | I | О
Полипропилен | 10 | 3 | 3 | III | —
Ртуть | 0,01/0,005 | — | 0,0003 | I | —
Серная кислота | 1 | 0,3 | 0,1 | II | —
Сернистый ангидрид | 10 | 0,5 | 0,05 | III | —
Сода кальцинированная | 2 | — | — | III | —
Соляная кислота | 5 | — | — | II | —
Толуол | 50 | 0,6 | 0,6 | III | —
Углерода оксид | 20 | 5 | 3 | IV | Ф
Фенол | 0,3 | 0,01 | 0,003 | II | —
Формальдегид | 0,5 | 0,035 | 0,003 | II | О, А
Хлор | 1 | 0,1 | 0,03 | II | О
Хрома оксид | 1 | — | — | III | А
Хрома триоксид | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | I | К, А
Цементная пыль | 6 | — | — | IV | Ф
Этилендиамин | 2 | 0,001 | 0,001 | III | —
Этанол | 1000 | 5 | 5 | IV | —

Примечание. О – вещества с остронаправленным действием, за содержанием которых в воздухе требуется автоматический контроль; А – вещества, способные вызвать аллергические заболевания в производственных условиях; К – канцерогены; Ф – аэрозоли преимущественно фиброгенного действия.
3.3.	Выбрав вариант задания (табл. 3), заполнить графы 1...3 табл.1.
3.4.	Сопоставить заданные по варианту (см. табл. 3) концентрации веществ с предельно допустимыми (см. табл. 2) и сделать вывод о соответствии нормам содержания каждого из веществ в графах 9...11 (см. табл. 1), т. е. <ПДК, >ПДК, =ПДК, обозначая соответствие нормам знаком «+», а несоответствие – знаком «–» (см. образец).
3.5.	Подписать отчет и сдать преподавателю.
Примечание. В настоящем задании рассматривается только независимое действие представленных в варианте вредных веществ.

ЛИТЕРАТУРА
1.	Безопасность жизнедеятельности / С. В. Белов, Ф. А. Барбинов, А. Ф. Козьяков и др. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 1999. – 448 с.
2.	ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
3.	Справочник помощника санитарного врача и помощника эпидемиолога / Под ред. Д. П. Никитина, А. И. Заиченко. — М.: Медицина, 1990. – 512 с.

3. Варианты заданий
к практическим занятиям по теме
«Оценка воздействия вредных веществ, содержащихся в воздухе».
Вариант определяют по первой букве фамилии и последней цифре учебного шифра.
Для студентов, чьи фамилии начинаются с букв А...Д, — варианты 1...10; Е...К—11...20; Л...Я — 21...30.

Вариант | Вещество | Фактическая концентрация, мг/м^3 | Вариант | Вещество | Фактическая концентрация, мг/м^3 | Вариант | Вещество | Фактическая концентрация, мг/м^3
01 | Фенол | 0,001 | 04 | Озон | 0,01 | 07 | Этиловый спирт | 150
| Азота оксиды | 0,1 | | Метиловый спирт | 0,2 | | Углерода оксид | 15
| Углерода оксид | 10 | | Ксилол | 0,5 | | Озон | 0,01
| Вольфрам | 5 | | Азота диоксид | 0,5 | | Серная кислота | 0,05
| Полипропилен | 5 | | Формальдегид | 0,01 | | Соляная кислота | 5
| Ацетон | 0,5 | | Толуол | 0,5 | | Сернистый ангидрид | 0,5
02 | Аммиак | 0,01 | 05 | Акролеин | 0,01 | 08 | Аммиак | 0,5
| Ацетон | 150 | | Дихлорэтан | 5 | | Азота диоксид | 1
| Бензол | 0,05 | | Озон | 0,01 | | Вольфрамовый ангидрид | 5
| Озон | 0,001 | | Углерода оксид | 15 | | Хрома оксид | 0,2
| Дихлорэтан | 5 | | Формальдегид | 0,02 | | Озон | 0,001
| Фенол | 0,5 | | Вольфрам | 4 | | Дихлорэтан | 5
03 | Акролеин | 0,01 | 06 | Азота диоксид | 0,04 | 09 | Азота диоксид | 5
| Дихлорэтан | 4 | | Аммиак | 0,5 | | Озон | 0,001
| Хлор | 0,02 | | Хрома оксид | 0,2 | | Углерода оксид | 10
| Углерода оксид | 10 | | Сернистый ангидрид | 0,5 | | Дихлорэтан | 5
| Сернистый ангидрид | 0,03 | | Ртуть | 0,001 | | Сода кальцинированная | 1
| Хрома оксид | 0,1 | | Акролеин | 0,01 | | Ртуть | 0,001

10 | Ацетон | 0,2 | 14 | Акролеин | 0,01 | 18 | Ацетон | 0,3
| Углерода оксид | 15 | | Дихлорэтан | 5 | | Фенол | 0,005
| Кремния диоксид | 0,2 | | Хлор | 0,01 | | Формальдегид | 0,02
| Фенол | 0,003 | | Хрома триоксид | 0,1 | | Полипропилен | 8
| Формальдегид | 0,02 | | Ксилол | 0,3 | | Толуол | 0,07
| Толуол | 0,5 | | Ацетон | 150 | | Винилацетат | 0,15
11 | Азота оксиды | 0,1 | 15 | Углерода оксид | 10 | 19 | Метанол | 0,3
| Алюминия оксид | 5 | | Этилендиамин | 0,1 | | Этанол | 100
| Фенол | 0,01 | | Аммиак | 0,1 | | Цементная пыль | 200
| Бензол | 0,05 | | Азота диоксид | 5 | | Углерода оксид | 15
| Формальдегид | 0,01 | | Ацетон | 100 | | Ртуть | 0,001
| Винилацетат | 0,1 | | Бензол | 0,05 | | Ксилол | 0,5
12 | Азотная кислота | 0,5 | 16 | Серная кислота | 0,5 | 20 | Углерода оксид | 10
| Толуол | 0,6 | | Азотная кислота | 0,5 | | Азота диоксид | 1,0
| Винилацетат | 0,15 | | Вольфрам | 0,2 | | Формальдегид | 0,02
| Углерода оксид | 10 | | Кремния диоксид | 0,01 | | Акролеин | 0,01
| Алюминия оксид | 5 | | Фенол | 0,2 | | Дихлорэтан | 5
| Гексан | 0,01 | | Ацетон Озон | 0,001 | | Озон | 0,02
13 | Азота диоксид | 0,5 | 17 | Аммиак | 0,001 | 21 | Аэрозоль ванадия | 0,1
| Ацетон | 0,2 | | Азота оксиды | 0,1 | | пентаоксида |
| Бензол | 0,05 | | Вольфрам | 4 | | Хрома триоксид | 0,1
| Фенол | 0,01 | | Алюминия оксид | 5 | | Хлор | 0,02
| Углерода оксид | 10 | | Углерода оксид | 5 | | Углерода оксид | 10
| Винилацетат | 0,1 | | Фенол | 0,01 | | Азота диоксид | 1
| | | | | | | Озон | 0,1

Вариант | Вещество | Фактическая концентрация, мг/м^3 | Вариант | Вещество | Фактическая концентрация, мг/м^3 | Вариант | Вещество | Фактическая концентрация, мг/м^3
22 | Сернистый ангидрид | 0,5 | 25 | Азотная кислота | 0,5 | 28 | Аммиак | 0,02
| Серная кислота | 0,05 | | Серная кислота | 0,5 | | Азота диоксид | 5
| Вольфрамовый ангидрид | 5 | | Ацетон | 100 | | Хрома оксид | 0,2
| | | | Кремния диоксид | 0,2 | | Ксилол | 0,5
| Хрома оксид | 0,2 | | Фенол | 0,001 | | Ртуть | 0,0005
| Азота диоксид | 0,05 | | Озон | 0,001 | | Гексан | 0,01
| Аммиак | 0,5 | | | | | |
23 | Азота оксиды | 0,1 | 26 | Ацетон | 0,15 | 29 | Озон | 0,05
| Алюминия оксид | 5 | | Озон | 0,05 | | Азота диоксид | 1
| Формальдегид | 0,02 | | Фенол | 0,02 | | Углерода оксид | 15
| Винилацетат | 0,1 | | Кремния диоксид | 0,15 | | Хлор | 0,02
| Бензол | 0,05 | | Этилендиамин | 0,9 | | Хрома триоксид | 0,09
| Фенол | 0,005 | | Аммиак | 0,05 | | Аэрозоль ванадия пентаоксила | 0,05
24 | Аммиак | 0,05 | 27 | Акролеин | 0,01 | 30 | Аммиак | 0,4
| Азота оксиды | 0,1 | | Дихлорэтан | 5 | | Азота диоксид | 0,5
| Углерода оксид | 15 | | Озон | 0,01 | | Хрома оксид | 0,18
| Фенол | 0,005 | | Углерода оксид | 20 | | Соляная кислота | 4
| Вольфрам | 4 | | Вольфрам | 5 | | Серная кислота | 0,04
| Алюминия оксид | 5 | | Формальдегид | 0,02 | | Сернистый ангидрид | 0,4
Продолжение