МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ университет»
Многопрофильный колледж
Нефтегазовое отделение имени Ю.Г. Эрвье

Отчет
о прохождении учебной практики

Обучающегося: Лежнякова Станислава Александровича
Группы: ОРСр-20-(9)-1
Специальность: «Оператор по ремонту скважин»

Место прохождения учебной практики: Технопарк колледжа, учебно-производственные мастерские колледжа, бурильный цех.
Срок прохождения учебной практики:
с « »__________2022г. по «_» ___________ 2022г.
Дата «____»____________2022 г.
Подпись руководителя практики: _________________

Тюмень, 2022

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение...................................................................................................................3
1. Теории происхождения нефти ………………………………….…...…….4 - 6
2.Состав нефти ……………….………………………………………...…...…7 - 8
3. Свойства нефти……………………….……………………………………9 - 10
Заключение…………………………………………………….……………...….11
Список литературы………………………………………………….…………...12

ВВЕДЕНИЕ

Цели и задачи учебной практики – освоить теоретические знания, и научиться применять их на практике.
Задачами учебной практики являются:
1. Изучить примение НКТ
2.Изучить эксплуатацию НКТ
3.Изучить конструкции НКТ

1.Применение НКТ
Насосно-компрессорные трубы (НКТ) служат для извлечения жидкости и газа из скважин, нагнетания воды, сжатого воздуха (газа) и производства различных видов работ по текущему и капитальному ремонту скважин (КРС).
НКТ применяются:

при добыче нефти, газа и газового конденсата,
при поддержании пластового давления,
при утилизации пластовых вод,
при КРС и текущем ремонте скважин (ТРС).
НКТ применяются в суровых условиях эксплуатации: постоянное давление, высокие механические нагрузки, воздействие на стенки агрессивных сред, что приводит к коррозии и эрозии.

Для обеспечения герметичности и надежности скрепление НКТ производится резьбовым соединением.

Номенклатура НКТ:
гладкие,
гладкие по ГОСТ 633-80,
гладкие высокогерметичные,
гладкие высокогерметичные по ГОСТ 633-80,
гладкие с узлом уплотнения,
гладкие высокогерметичные,
с высаженными наружу концами АРИ 5СТ, на которых нарезают наружную резьбу, а на один конец навинчивают соединительную муфту,
с повышенной пластичностью,
с повышенной хладостойкостью.
На расстоянии 0,4 - 0,6 м от конца труб, со стороны муфт, выбивают клеймо - маркировку.

Она указывает на: условный диаметр трубы, мм; группу прочности стали; толщину стенки, мм; товарный знак; месяц и год выпуска.

Трубы гладкие и муфты к ним изготавливают из стали групп прочности К, Е, Л, М, а трубы с высаженными концами - из стали групп прочности Д, К, Е, Л, М.

Поверхность их резьбы покрывают смазкой, обеспечивающей герметичность соединения и предохраняющей от задиров и коррозии.

Безмуфтовые насосно-компрессорные трубы (НКБ) обеспечивают герметичность соединений при давлении до 50 мПа.

Концы их имеют высадку наружу; соединение обладает большой прочностью.

Герметичность соединений обеспечивается коническими уплотнительными поверхностями, расположенными за резьбой со стороны меньших диаметров.

В соединении труб применена трапецеидальная резьба.

Муфтовые насосно-компрессорные трубы (НКМ) обеспечивают герметичность соединений при давлении до 50 мПа.

Прочность соединений составляет до 90% прочности тела трубы.

В соединении труб применена трапецеидальная резьба.

Насосно-компрессорные трубы из алюминиевых сплавов.

Устойчивы к воздействию сероводородной коррозии, что исключает применение ингибиторов коррозии.

Благодаря небольшой массе, удельная прочность алюминиевых труб в 2,5 раза выше, чем стальных.

Это позволяет составлять колонну в 2,5 раза длиннее, по сравнению с колонной из стальных труб.

Насосно-компрессорные трубы с защитными покрытиями применяют для предотвращения отложений в них парафина, солей и гипса, а также для защиты от коррозии.

При использовании этих труб уменьшается число потребных текущих ремонтов скважин, увеличивается срок их службы.

Внутреннюю поверхность НКТ покрывают жидким стеклом, эмалями, эпоксидными смолами или лаками.

Наиболее распространено остекловывание труб.

Стеклопластиковые НКТ. Применяются в нагнетательных скважинах системы ППД; утилизационных скважинах;газлифтных скважинах;добывающие скважины с УЭЦН

2.Эксплуатация НКТ
В процессе эксплуатации следует соблюдать следующие правила:

Для погрузки, перевозки и разгрузки труб следует применять механизированные трубовозки.

Запрещается перевозить трубы волоком, нельзя допускать, чтобы при перевозке они провисали и изгибались.

Также нельзя сбрасывать их на землю, необходимо пользоваться краном.

Трубы следует укладывать на площадке, подложив под них деревянные бруски для предохранения от провисания и загрязнения.

Нельзя укладывать НКТ на землю.

На резьбовую часть каждой трубы должно быть навинчено предохранительное кольцо.

С целью проверки состояния труб перед подъемом с мостков через трубу необходимо пропустить шаблон длиной 0,5 - 1,0 м и диаметром на 2 - 3 мм меньше внутреннего ее диаметра.

Нижний конец трубы нужно поддерживать, следя за выходом шаблона.

Перед свинчиванием трубы необходимо металлической щеткой тщательно очистить от грязи резьбу, как муфты, так и ниппеля и смазать резьбы специальной смазкой.

Ударять ручником (кувалдой) по муфте в целях облегчения свинчивания или отвинчивания труб не разрешается.

При подъеме из скважины трубы следует укладывать на мостки с деревянными подкладками между рядами.

3. Конструкции НКТ
В СССР в разных республиках изготавливались НКТ следующих конструкций:

муфтовые гладкие с конической резьбой треугольного профиля (ГОСТ 633-80) (рисунок);

муфтовые гладкие высокогерметичные с конической резьбой трапецеидального профиля (тип НКМ по ГОСТ 633-80) (см. рисунок);

муфтовые гладкие с конической резьбой треугольного профиля с повышенной пластичностью и хладостойкостью (ТУ 14-3-1282-84) (см. рисунок);

муфтовые гладкие с конической резьбой треугольного профиля с узлом уплотнения из полимерного материала (ТУ 14-3-1534-87) (см. рисунок).

Изготовители: 

Синарский трубный завод (СинТЗ), 623401, г. Каменск-Уральский, Свердловской обл.;

Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), 623112, г. Первоуральск, Свердловской обл., ;

Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НДТЗ), 320060, г. Днепропетровск-60, ул. Столетова, 21;

Азербайджанский трубопрокатный завод (АзТЗ), 373200, г. Сумгаит, Азербайджан;

Руставский металлургический завод (РМЗ), 383040, Грузия, г. Рустави, ул. Гагарина, 12.

Насосно-компрессорные трубы и муфты к ним изготавливаются из сталей групп прочности Д, К и Е, механические свойства которых приведены в табл.

Трубы насосно-компрессорные гладкие с конической резьбой треугольного профиля (ГОСТ 633-80). 
В соединении труб с треугольной резьбой применяется резьба конусностью 1 : 16 с углом профиля 60.
Прочность соединения до 70% от прочности тела трубы.
Посадка резьбы осуществляется по боковым сторонам профиля. 
Герметичность соединения создается уплотнением в зазорах резьбовой смазки при свинчивании механическим способом.
Соединение недостаточно герметично из-за несовершенства конструкции. Расчетные величины предельных давлений составляют 2/3 практических.
Изготовители:

СинТЗ - трубы размерами 60 и 73 мм;

ПНТЗ - 73 и 89 мм;

НДТЗ - 73 мм;

АзТЗ - 60, 89 и 114 мм;

РМЗ - 73 мм.

Геометрические параметры труб приведены в табл, предельные нагрузки, соответствующие пределу текучести материала - в табл. 98.

Трубы насосно-компрессорные типа НКМ гладкие высокогерметичные с резьбой трапецеидального профиля (ГОСТ 633-80) характеризуются равнопрочностью резьбового соединения с телом трубы и высокой герметичностью (см. рис.).
Равнопрочность достигается применением упорной резьбы трапецеидального профиля с наклоном сторон 3 и 30?.
Герметичность обеспечивается коническим и торцевым уплотнением типа "металл-металл".
Увеличенный шаг резьбы позволяет ускорить сборку соединения в 2,5 раза по сравнению с треугольной резьбой.
Гладкий проходной канал и торцевое уплотнение позволяют уменьшить гидравлические потери, частично препятствующие отложению солей и парафина, уменьшают коррозионный износ соединения.
Геометрические параметры насосно-компрессорных труб типа НКМ приведены ниже.

Изготовитель: СинТЗ.

Предельные нагрузки для НКТ типа НКМ, соответствующие пределу текучести материала труб, приведены в табл. 99.

Трубы насосно-компрессорные гладкие с резьбой треугольного профиля с повышенной пластичностью и хладостойкостью ТУ 14-3-1282-84) изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 633-80 (исполнение Б) из стали группы прочности Д, обработанной (рафинированной) синтетическим шлаком.

Повышение пластичности достигается рафинированием, снижающим общее содержание серы и фосфора, а также неметаллических включений.
Рафинирование стали снижает склонность материала труб к общей коррозии.
Эксплуатационная долговечность труб на 40% выше, чем труб по ГОСТ 633-80.
Изготовитель: АзТЗ.
Геометрические параметры труб приведены в табл. 97, предельные нагрузки для труб - в табл. 98.

Трубы, насосно-компрессорные гладкие с резьбой треугольного профиля с узлом уплотнения из полимерного материала (ТУ 14-3-1534-87) изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 633-80.
На муфтах выполняются проточки для установки уплотнительных колец из полимерного материала (фторопласт-4), которые не теряют своих эксплуатационных свойств при 4...5-кратном свинчивании в интервале температур -60...+200? С.
Размеры и местоположение проточек для размещения уплотнительных колец обеспечивают высокую герметичность соединения за счет деформации кольца и заполнения им имеющихся зазоров на длине канавки при свинчивании.
Применение полимерных колец (барьер для коррозионного агента) уменьшает коррозионный износ резьбы.
Эксплуатационные характеристики труб аналогичны трубам по ГОСТ 633-80.
Геометрические параметры насосно-компрессорных труб с узлом уплотнения приведены ниже.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ