РГ-1               
 1.  Экспозиционная доза (Х) - понятие, характеризующее:
    - энергию ионизирующего излучения, поглощенную в единице массы облучаемой среды (10);
    - меру ионизирующей способности излучений фотонной природы, оцениваемое степенью ионизации сухого воздуха при нормальных условиях (11);
    - суммарную кинетическую энергию заряженных частиц, образующихся в единице массы облучаемой среды (12);
    - отношение поглощенной дозы  образцового излучения,  формирующего определенный  биологический эффект, к поглощенной дозе  конкретного излучения, вызывающего такой же биологический эффект (13);
    - часть потери энергии заряженных частиц на единицу пути, обусловленную их столкновениями с атомами среды (14).
 2.  Джоуль на килограмм (Дж\кг) это:
   - основная (системная) единица поглощенной дозы (13);
    - специальная (внесистемная) единица поглощенной дозы (14);
    - основная (системная) единица интенсивности излучения (15);
    - специальная (внесистемная) единица интенсивности излучения (16);
      -основная (системная) единица мощности поглощенной дозы 
 3.  Основной (системной) единицей эквивалентной дозы является:
    - Бэр (6);             - Грей (7);               - Зиверт (8);
    - Резерфорд (9);       - Рад (10);               - Джоуль (11).
 4.  Специальной (внесистемной) единицей  мощности поглощенной дозы является:
       - Ампер на килограмм (4);       - Кулон на килограмм (5);
       - Грей в секунду (6);                 - Рад в секунду (7);
       - Джоуль на килограмм (8);      - Ватт на килограмм (9).
 5.  1 Р\с соответствует (равняется):
       - 0,258 мКл\кг (22);            - 0,258 мА\кг (23);
       - 0,01 Дж\кг (24);              - 100 Эрг\г (25);
       - 3,88 мКл\кг (26);             - 3,88 мА\кг (27).
РГ-2            
 1.  Активность радионуклида (А) - понятие отражающее:
    - самопроизвольное превращение (распад) атомных ядер, приводящее к изменению их массового числа и (или) порядкового номера, или изменению их энергетического состояния (20);
    - относительную степень  преимущественного  накопления  организмом  химического элемента (естественно входящего в состав ткани)  или  его радиоактивного изотопа  по сравнению с  накоплением радиоактивного изотопа его химического аналога (21);
    - скорость радиоактивных превращений, косвенно характеризующая содержание возбужденных атомов и, являющаяся  мерой количества радиоактивного вещества (22);
    - среднюю вероятность распада возбужденного ядра атома радиоактивного изотопа за единицу времени, определяемую долей (частью) возбужденных ядер атомов, испытывающих радиоактивные превращения  в каждую единицу времени (23);
    - количество возбужденных ядер, приходящихся на каждую единицу массы данного химического элемента и, являющаяся мерой концентрации радиоактивного вещества (24).
 2.  Ампер на килограмм (А\кг) это:
    - основная (системная) единица мощности поглощенной дозы (22);
    - специальная (внесистемная) единица поглощенной дозы (23);
    - основная (системная) единица кермы (24);
    - специальная (внесистемная) единица экспозиционной дозы (25);
    - основная (системная) единица мощности экспозиционной дозы (26);
 3. Специальной (внесистемной) единицей  мощности экспозиционной дозы является:
 _- Эрг\(см2 х с)  (15);    - мкР\час (16);      - мРад\с (17);
    - Дж\(м2 х с)  (18);       - мБэр\час (19);     - Дж\(кг х с) (20).
 4.  Основной (системной) единицей кермы является:
- Вт\м2  (12);          - Дж\(м2 х с)  (13);      - Дж\кг (14);    - Вт\(м2 х с)  (15);    
- Гр\с (16);             - Эрг\г (17).
 5.  1 Р  соответствует (равняется):
       - 0,258 мА\кг (18);             - 0,258 мКл\кг (19);
       - 0,01 Дж\кг (20);              - 100 Эрг\г (21);
       - 3,88 мКл\кг (22);             - 3,88 мА\кг (23).
РГ-3    
 1.  Дифференциальная гамма-постоянная изотопа это:
    - характеристика радиоактивного препарата, гамма-излучение которого создает такую же мощность экспозиционной дозы гамма-излучения как и 1 мг радия при платиновом фильтре толщиной 0,5 мм (2);
    - коэффициент, отражающий  степень биологического действия данного вида излучения в сравнении с биологическим действием образцового источника фотонной природы, при равных дозах излучения в воздухе (3);
    - мощность экспозиционной дозы гамма-излучения, формируемая точечным источником активностью в 1 мКи  на стандартном расстоянии (1см) без начальной фильтрации (4);
    - энергия, переносимая излучением  за каждую единицу времени через малую сферу, отнесенная к площади поперечного сечения этой сферы  (5);
    - мощность  экспозиционной дозы  моноэнергетической  линии спектра гамма-излучения  конкретного радионуклида, формируемая  точечным источником активностью в 1 мКи  на стандартном расстоянии (1 см)  (6).
 2.  Рентген (Р) это:
    - специальная (внесистемная) единица плотности потока энергии (8);
    - основная (системная) единица мощности экспозиционной дозы (9);
    - специальная (внесистемная) единица поглощенной дозы (10);
    - основная (системная) единица мощности поглощенной дозы (11);
    - специальная (внесистемная) единица экспозиционной дозы (12).
3.  Основной (системной) единицей активности радионуклида является:
    - мг.экв.Rа (21);        - Кюри (22);         - Резерфорд (23);
    - Беккерель (24);        - Грей (25);         - Зиверт (26).
4.  Специальной (внесистемной) единицей  мощности  эквивалентной дозы является:
   _- Эрг\(см2 х с) (18);    - мкР\час (20);      - мРад\с (22);
    - Дж\(м2 х с) (19);      - мБэр\час (21);     - мкЗв\с (23).
5.  1 мг. экв. Rа  соответствует (равняется):
       - 3,7 х 10^10 Бк (12);           - 2,22 х 10^12 расп\мин (13);
       - 8,4 мР\час (14);              - 8,4 Р\час (15);
       - 0,01 Дж\кг (16);              - 100 Эрг\г (17);
РГ-4                
1.  Гамма-эквивалент источника это:
    - количество возбужденных ядер, приходящихся на каждую единицу массы данного химического элемента и, являющаяся мерой концентрации радиоактивного вещества (16);
    - характеристика радиоактивного препарата, гамма-излучение которого создает такую же мощность экспозиционной дозы гамма-излучения как и 1 мг радия при платиновом фильтре толщиной 0,5 мм (17);
    - коэффициент, отражающий  степень биологического действия данного вида излучения в сравнении с биологическим действием образцового источника фотонной природы, при равных дозах излучения в воздухе (18);
    - мощность экспозиционной дозы гамма-излучения, формируемая точечным источником активностью в 1 мКи  на стандартном расстоянии (1см) без начальной фильтрации (19);
    - энергия, переносимая излучением  за каждую единицу времени через малую сферу, отнесенная к площади поперечного сечения этой сферы (20).
2.  Зиверт в секунду (Зв\с) это:
    - основная (системная) единица мощности экспозиционной дозы (21);
    - специальная (внесистемная) единица мощности кермы (22);    
- основная (системная) единица мощности поглощенной дозы (23);
- специальная (внесистемная) единица плотности потока энергии (24);
- основная (системная) единица мощности эквивалентной дозы (25).
3.  Специальной (внесистемной) единицей эквивалентной дозы является:
    - Резерфорд (2);       - Грей (3);               - Зиверт (4);
    - Бэр (5);             - Рад (6);                - Джоуль (7).
4.  Основной (системной) единицей мощности экспозиционной дозы является:
     _    - А\кг (1);       - мкР\час (3);        - мРад\с (5);
          - Кл\кг (2);      - мБэр\час (4);       - Дж\кг  (6).
5.  1 Рад  соответствует (равняется):
__   - 0,01 Дж\кг (11);              - 0,258 мА\кг (12);
        - 100 Эрг\(г х с) (13);         - 0,258 мКл\кг (14);
        - 0,01 Гр\с (15);               - 0,01 Дж\(кг х с) (16).
РГ-5     
1.  Постоянная радиоактивного распада это:
    - средняя вероятность распада возбужденного ядра атома радиоактивного изотопа за единицу времени, определяемая долей (частью) возбужденных ядер атомов, испытывающих радиоактивные превращения  в каждую единицу времени (1);
    - мера  количества радиоактивного препарата, основанная на сравнении его внешнего гамма-излучения (проникающего за пределы препарата в окружающую среду)  с внешним гамма-излучением  эталонного  препарата радия (2);
    - скорость радиоактивных превращений, косвенно характеризующая содержание возбужденных атомов и, являющаяся  мерой количества радиоактивного вещества (3);
    - относительная степень  преимущественного  накопления  организмом химического элемента (естественно входящего в состав ткани)  или  его радиоактивного изотопа  по сравнению с  накоплением радиоактивного изотопа его химического аналога (4);
    - количество возбужденных ядер, приходящихся на каждую единицу массы данного химического элемента и, являющаяся мерой концентрации радиоактивного вещества (5).
2.  Кюри (Ки) это:
    - основная (системная) единица активности источника (8);
    - основная (системная) единица удельной активности источника (9);
    - основная (системная) единица кермы (10);
    - специальная (внесистемная) единица активности источника (11);
    - специальная (внесистемная) единица удельной активности источника (12);
3.  Основной (системной) единицей мощности экспозиционной дозы является:
          - Кл\кг (12);     - мкР\час (14);        - мРад\с (16);
          - А\кг (13);      - мБэр\час (15);       - Дж\кг  (17).
4.  Специальной (внесистемной) единицей эквивалентной дозы является:
    - Рад (4);                    - Грей (5);            - Зиверт (6);
    - Резерфорд (7);        - Бэр (8);             - Джоуль (9).
5.  1 Резерфорд (Rd) соответствует (равняется):
    -  1 Дж\кг (4);           -  100 Эрг\г (5);         -  0,01 Дж\кг (6);
    -  1000000 Бк (7);    -  3,7 х 10^10 Бк (8);    - 1000 Бк (9).

РГ-6               
 1.  Период биологического полувыведения  (Т биол.) - понятие,  характеризующее:
    - относительная степень  преимущественного  накопления  организмом  химического элемента (естественно входящего в состав ткани)  или  его радиоактивного изотопа  по сравнению с  накоплением радиоактивного изотопа его химического аналога (11);_
    - время в течение которого активность поступившего в организм изотопа уменьшится вдвое в результате только происходящих процессов  обмена веществ (12);
    - отношение содержания  накопленной  активности изотопа  в единице массы органа (ткани) к вводимой  или поступившей активности данного изотопа в расчете на единицу массы (13);
    - время в течение которого активность поступившего в организм изотопа уменьшится вдвое в результате происходящих процессов обмена веществ и процессов его физического распада (14);
    - отношение содержания  накопленной в организме  активности радионуклида к вводимой или поступающей  (в случае ежедневного хронического поступления)  активности данного изотопа в течение определенного времени (15).
2.  Грей (Гр) это:
    - специальная (внесистемная) единица плотности потока энергии (23);
    - основная (системная) единица поглощенной дозы (24).
    - специальная (внесистемная) единица поглощенной дозы (25);
    - основная (системная) единица мощности поглощенной дозы (26);
    - специальная (внесистемная) единица потока энергии (27);
3.  Специальной (внесистемной) единицей экспозиционной дозы является:
    - Рентген (21);        - Грей (22);              - Зиверт (23);
    - Бэр (24);               - Рад (25);               - Джоуль (26).
4.  Основной (системной) единицей мощности поглощенной дозы является:
       - Ампер на килограмм (11);       - Кулон на килограмм (12);
       - Джоуль на килограмм (13);     - Ватт на килограмм (14);
       - Грей в секунду (15);                - Рад в секунду (16).
5.  1 Зиверт в секунду (Зв\с) соответствует (равняется):
       - 0,258 мКл\кг (1);     - 1 Дж\кг (2);      - 100 Бэр\с (3);
       - 0,258 мА\кг (4);      - 100 Рад\с (5);    - 100 Р\с (6).
РГ-7               
1.  Поглощенная доза (Д) - понятие, характеризующее:
    - сумму начальных кинетических энергий  всех заряженных ионизирующих частиц, переданных косвенно ионизирующим излучением  единице  массы вещества (20);
    - количество излучения фотонной природы  образующего в 1 см3 сухого воздуха (при нормальных условиях) ионы, несущие заряд  в одну электростатическую единицу (21);
    - количество излучения корпускулярной природы  образующего в 1 см3  сухого воздуха  (при нормальных условиях)  ионы, несущие заряд в одну электростатическую единицу (22);
    - среднюю энергию ионизирующих излучений передаваемую единице массы облучаемой среды (23);
    - среднюю энергию ионизирующих излучений  передаваемую  всей массе облучаемой среды (24).
2.  Грей в секунду (Гр\с) это:
 _- основная (системная) единица кермы (8);
    - специальная (внесистемная) единица плотности потока энергии (9);
    - основная (системная) единица мощности поглощенной дозы (10);
    - специальная (внесистемная) мощности кермы (11);
    - основная (системная) единица потока энергии (12);
3.  Специальной (внесистемной) единицей  мощности поглощенной дозы является:
   _  - Рад в секунду (2);                   - Грей в секунду (3);
       - Ампер на килограмм (4);        - Кулон на килограмм (5);
       - Джоуль на килограмм (6);      - Ватт на килограмм (7);
4.  Основной (системной) единицей активности радионуклида является:
    - мг.экв.Rа (21);          - Кюри (23);         - Резерфорд (25);
    - Беккерель (22);        - Грей (24);          - Зиверт (26).
5.  1 Кулон на килограмм (Кл\кг) соответствует (равняется):
            - 3,879 кР (26);         - 1 Дж\кг (29);
            - 100 Эрг\г (27);        - 3,879 кР\с (30);
            - 100 Рад\с (28);        - 100 Рад (31).
РГ-8               
1.  Полная гамма-постоянная изотопа это: 
    - мощность экспозиционной дозы гамма-излучения, формируемая точечным источником активностью в 1 мкКи  на стандартном расстоянии (1 см) без начальной фильтрации (5);
    - характеристика радиоактивного препарата, гамма-излучение которого создает такую же мощность экспозиционной дозы гамма-излучения  как и 1 мг радия при платиновом фильтре толщиной 0,5 мм (6);
    - мощность экспозиционной дозы гамма-излучения, формируемая точечным источником активностью в 1 мКи  на стандартном расстоянии (1см) без начальной фильтрации (7);
    - энергия, переносимая излучением  за каждую единицу времени через малую сферу, отнесенная к площади поперечного сечения этой сферы  (8);
    - мощность  экспозиционной дозы  моноэнергетической  линии спектра гамма-излучения  конкретного радионуклида, формируемая  точечным источником активностью в 1 мКи  на стандартном расстоянии (1 см) (9).
2.  Кулон на килограмм (Кл\кг) это:
    - основная (системная) единица поглощенной дозы (23);
    - специальная (внесистемная) единица поглощенной дозы (24);
    - основная (системная) единица экспозиционной дозы (25);
    - специальная (внесистемная) экспозиционной дозы (26);
    - основная (системная) единица мощности экспозиционной дозы (27);
3.  Специальной (внесистемной) единицей активности источника является:
      - Rd (10);     - Бк\г (12);       Альфа част.\(мин х см2) (14);
      - Бк (11);     - Ки\кг (13);      Бета част.\(мин х см2) (15).
4.  Основной (системной) единицей мощности эквивалентной дозы является:
             - Дж\кг (1);    - мкЗв\с (2);       - Гр\с (3);
             - Вт\кг (4);    - мРад\час (5);     - мБэр\с (6).
5.  1 Кюри (Ки) соответствует (равняется):
        - 2,22 х 10^14расп\мин (19);      - 3,7 х 10^12 расп\с (20);
        - 1 000 000 расп\с (21);           - 3,7 х 10^10_Бк (22);
        - 1 000 Бк (23);                         - 2,22 х 10^12  Бк (24).
РГ-9               
1.  Эффективный период полувыведения (Т эфф.) - понятие, характеризующее:
   - относительная степень преимущественного накопления организмом химического элемента (естественно входящего в состав ткани) или его радиоактивного изотопа по сравнению с накоплением радиоактивного  изотопа его химического аналога (15);
   - время, в течение которого активность поступившего в организм изотопа уменьшится вдвое в результате происходящих процессов обмена веществ (16);
   - отношение содержания накопленной активности изотопа в единице массы органа (ткани) к вводимой или поступившей активности данного изотопа в расчете на единицу массы (17);
   - время, в течение которого  активность поступившего в организм изотопа уменьшится вдвое  в результате происходящих процессов  обмена веществ и процессов его физического распада (18);
   - отношение содержания накопленной в организме активности радио нуклида к вводимой или поступающей (в случае ежедневного хронического поступления) активности данного изотопа в течение определенного времени (19).
2.  Беккерель (Бк) это:
    - основная (системная) единица активности источника (9);
    - основная (системная) единица удельной активности источника (10);
    - основная (системная) единица кермы (11);
    - специальная (внесистемная) единица активности источника (12);
    - специальная (внесистемная) единица удельной активности источника  (13);
3.  Основной (системной) единицей экспозиционной дозы является:
      - Рентген (16);       - Грей (17);          - Кл\кл (18);
      - Фэр (19);              - Дж\кг (20);         - А\кг (21).
4.  Специальной (внесистемной) единицей поглощенной дозы является:
      - Бэр (5);           - Грей (6);           - Зиверт (7);
      - Фэр (8);           - Рад (9);            - Джоуль (10). 
5.  1 Зиверт (Зв) соответствует (равняется):
      - 3,879 кР (14);     - 100 Эрг\г (15);     - 1 Дж\кг (16);
      - 1 Гр (17);            - 100 Бэр (18);       - 100 Рад (19).
РГ-10               
1.  Эквивалентная доза (Н) - понятие, характеризующее:
    - отношение поглощенной дозы  образцового излучения,  формирующего определенный  биологический эффект, к поглощенной дозе  конкретного излучения, вызывающего такой же биологический эффект (1);
    - поглощенную дозу  любого вида  ионизирующего излучения,  которая имеет такую же биологическую эффективность, как 1 Рад рентгеновского излучения  со средней удельной ионизацией 100 пар ионов на 1 мкм пути в воде (2);
    - наносимый ущерб здоровью  при неравномерном облучении всего тела человека ионизирующим излучением произвольного состава (3);
    - меру риска  возникновения отдаленных последствий облучения всего тела человека  и отдельных его органов и тканей  с учетом их радиочувствительности (4);
    - меру  коллективного риска  возникновения стохастических эффектов радиационного воздействия (5).
2.  Микрорентген в секунду (мкР\с) это:
    - специальная (внесистемная) единица экспозиционной дозы (18);_
    - основная (системная) единица мощности экспозионной дозы (19);
    - специальная (внесистемная) единица мощности кермы (20);
    - основная (системная) единица мощности поглощенной дозы (21);
    - специальная (внесистемная) единица мощности экспозиционной дозы (22).
3.  Основной (системной) единицей мощности поглощенной дозы является:
       - Дж\г (24);     - мкЗв\с (25);          - Гр\с (26);
       - Вт\кг (27);    - мРад\час (28);     - мБэр\с (29).
4.  Специальной (внесистемной) единицей активности радионуклида является:
         - Альфа част.\(мин х см2) (14);       - Беккерель (17);
         - Бета част.\(мин х см2) (15).          - Зиверт (18);
         - мг.экв.Rа (16);                                - Фэр (19).
5.  1 Рад в секунду (Рад\с) соответствует (равняется):
           - 0,01 Дж\кг (13);               - 0,258 мА\кг (16);
           - 100 Эрг\(г х с) (14);         - 0,258 мКл\кг (17);
           - 0,01 Дж\с (15);                - 0,01 Эрг\(г х с) (18).
РГ-11              
1.  Линейная передача энергии (ЛПЭ) - понятие, характеризующее:
 - степень биологического действия  данного вида излучения в сравнении с биологическим действием  образцового излучения  при  равных дозах излучения в сухом воздухе при нормальных условиях (9);
 - поглощенную дозу любого вида излучения, которая имеет такую же биологическую эффективность, как 1Рад рентгеновского излучения со средней удельной ионизацией 100 пар ионов на 1 мкм пути в воде (10);
 - часть потери энергии  заряженных частиц (затрачиваемой на образование ионов и возбужденных атомов), обусловленная столкновениями частиц с атомами среды поглощения (11);
 - количество энергии излучения  (затрачиваемой на образование ионов и возбужденных атомов), передаваемое  при взаимодействии тканям организма (12);
 - энергию  частицы или кванта  (затрачиваемую  на образование ионов и возбужденных атомов),теряемую на единицу пути движения в среде поглощения (13).
2.  Бэр - это:
    - основная (системная) единица эквивалентной дозы (7);
    - специальная (внесистемная) единица эквивалентной дозы (8);
    - основная (системная) единица поглощенной дозы (9);
    - специальная (внесистемная) поглощенной дозы (10);    
- основная (системная) единица экспозиционной дозы (11).
3.  Полная гамма-постоянная изотопа представлена значением:
 - внесистемной единицей экспозиционной дозы гамма излучения (4);
 - внесистемной единицей поглощенной дозы гамма излучения (5);
 - внесистемной единицей мощности поглощенной дозы гамма излучения (6);
 - внесистемной единицей мощности экспозиционной дозы гамма излучения (7);
 - внесистемной единицей активности гамма-излучающих радионуклидов (8).
4.  Специальной (внесистемной) единицей экспозиционной дозы является:
        - Бэр (20);        - Дж\кг (21);         - А\кг (22);
        - Фэр (23);        - Эрг\г (24);         - Кл\кг (25).
5.  1 Зиверт в секунду (Зв\с) соответствует (равняется):
      - 3,879 кР (2);     - 100 Эрг\г (3);      - 1 Дж\кг (4);
      - 1 Гр\с (5);         - 100 Бэр\с (6);     - 100 Рад\с (7).
РГ-12             
1.  Плотность потока частиц (ППЧ) - понятие, характеризующее:
    - отношение числа ионизирующих частиц, проходящих через данную поверхность  за определенный  интервал времени  к этому  интервалу времени (21);
    - отношение числа ионизирующих частиц, проникающих в элементарную сферу, к площади центрального сечения этой сферы  за определенный интервал времени (22);
    - отношение суммарной энергии  (исключая энергию покоя) всех ионизирующих частиц, проходящих через данную поверхность  за определенный интервал времени к этому интервалу времени (23);
    - отношение потока ионизирующих частиц, проникающих в элементарную сферу, к площади центрального сечения этой сферы (24);
    - отношение потока энергии ионизирующего излучения, проникающего в элементарную сферу, к площади  центрального сечения  этой  сферы  (25);
2.  Резерфорд (Rd) это:
    - основная (системная) единица активности источника (18);
    - основная (системная) единица удельной активности источника (19);
    - основная (системная) единица кермы (20);
    - специальная (внесистемная) единица активности источника (21);
    - специальная (внесистемная) единица удельной активности источника (22).
3.  Специальной (внесистемной) единицей поглощенной дозы является:
    - Вт\м2 (10);            - Дж\(м2 х с) (12);      - Дж\кг (14);
    - Вт\(м2 х с) (11);    - Гр\с (13);                 - Эрг\г (15).
4.  Основной (системной) единицей мощности эквивалентной дозы является:
              - Дж\г (1);     - мкЗв\с (3);          - Гр\с (5);
              - Вт\кг (2);    - мРад\час (4);     - мБэр\с (6).
5.  1 Бэр соответствует (равняется):
      - 0,258 мКл\кг (3);    - 100 Эрг\г (4);      - 0,01 Дж (5);
      - 0,01 Зв (6);            - 0,258 мА\кг (7);   - 100 Рад (8).
РГ-13 
 1.  Коэффициент качества ионизирующего излучения  (k) -  понятие, характеризующее:
- мощность экспозиционной дозы гамма излучения, создаваемой источником стандартной активности (1 мКи) на расстоянии 1 см (5);
 - относительную способность  (при заданной поглощенной дозе) вызывать лучевое повреждение определенной степени тяжести  для сравнительной оценки действия различных видов ионизирующих излучений  в радиобиологии (6);
 - меру биологического действия поглощенной дозы любого вида излучений или их суммы, введенная  для оценки  степени радиационной опасности хронического облучения конкретного органа или ткани (7);
 - относительную способность (при заданной поглощенной дозе)  вызывать  лучевое повреждение определенной степени тяжести  для сравнительной  оценки  действия  различных видов ионизирующих излучений  в области  радиационной безопасности (8);
 - мощность экспозиционной дозы гамма излучения, создаваемой источником стандартной активности (1 мкКи) на расстоянии 1 см (9).
 2.  Электрон-вольт в секунду на квадратный метр (эВ\с х м^2) - это:
   - специальная (внесистемная) единица потока энергии излучения (3);
   - основная (системная) единица флюенса частиц (4);
   - специальная (внесистемная) единица флюенса энергии частиц (5);
   - основная (системная) единица плотности потока частиц (6);
   - специальная (внесистемная) единица плотности потока энергии излучения (7).
3.  Специальной (внесистемной) единицей  активности  гамма-излучающих радионуклидов является:
         - Гамма-постоянная изотопа (21);        - Беккерель (24);
         - Гамма част.\(мин х см^2) (22).              - Кюри (25);
         - Гамма-эквивалент источника (23);     - Резерфорд (26).
4.  Основной (системной) единицей поглощенной дозы является:
    - Вт\м^2 (6);          - Дж\(м^2 х с) (8);      - Дж\кг (10);
    - Вт\(м^2 х с) (7);    - Гр\с (9);             - Эрг\г (11).
5.  1 Бэр в секунду соответствует (равняется):
      - 0,258 мКл\кг (1);      - 100 Эрг\г (3);     - 0,01 Дж\с (5);
      - 0,01 Зв\с (2);         - 0,258 мА\кг (4);   - 100 Рад\с (6).
РГ-14             
1. Относительная биологическая эффективность_ОБЭ)_- понятие, характеризующее:
 - мощность экспозиционной дозы гамма излучения, создаваемой источником стандартной активности (1 мКи) на расстоянии 1 см (18);
 - относительную способность  (при заданной поглощенной дозе) вызывать лучевое повреждение определенной степени тяжести  для сравнительной оценки действия различных видов ионизирующих излучений  в радиобиологии (19);
 - меру биологического действия поглощенной дозы любого вида излучений или их суммы, введенная  для оценки  степени радиационной опасности  хронического облучения конкретного органа или ткани (20);
 - относительную способность (при заданной поглощенной дозе)  вызывать лучевое повреждение определенной степени тяжести  для сравнительной  оценки  действия  различных видов ионизирующих излучений  в области  радиационной безопасности (21);
 - мощность экспозиционной дозы гамма излучения, создаваемой источником стандартной активности (1 мкКи) на расстоянии 1 см (22).
2.  Джоуль в секунду (Дж\с) это:
   - специальная (внесистемная) единица потока энергии излучения (19);
   - основная (системная) единица потока энергии излучения (20);
   - специальная (внесистемная) единица флюенса энергии частиц (21);
   - основная (системная) единица плотности потока энергии (22);
   - специальная (внесистемная) единица плотности потока энергии (23).
3. Основной (системной) единицей мощности поглощенной дозы является:
    - Вт\м^2 (1);          - Дж\(м^2 х с) (3);      - Дж\кг (5);
    - Вт\(м^2 х с) (2);    - Гр\с (4);             - Эрг\г (6).
4.  Специальной (внесистемной) единицей  мощности  эквивалентной дозы является:
                  - Дж\кг (12);    - мкЗв\с (14);       - Гр\с (16);
                  - Вт\кг (13);    - мРад\час (15);     - мБэр\с (17).
5.  1 Ампер на килограмм (А\кг) соответствует (равняется):
            - 3,879 кР (21);         - 1 Дж\кг (24);
            - 100 Эрг\г (22);        - 3,879 кР\с (25);
            - 100 Рад\с (23);        - 100 Рад (26).

РГ-15            
1. Плотность потока энергии (ППЭ) - понятие, характеризующее:
    - отношение числа ионизирующих частиц, проходящих через данную поверхность  за определенный  интервал времени  к этому  интервалу времени (1);
    - отношение числа ионизирующих частиц, проникающих в элементарную сферу, к площади центрального сечения этой сферы  за определенный интервал времени (2);
    - отношение потока энергии ионизирующего излучения, проникающего в элементарную сферу, к площади центрального сечения этой сферы (3);
    - отношение суммарной энергии  (исключая энергию покоя) всех ионизирующих частиц, проходящих через данную поверхность  за определенный интервал времени к этому интервалу времени (4);
    - отношение потока ионизирующих частиц, проникающих в элементарную сферу, к площади центрального сечения этой сферы (5).
2.  Рад - это:
    - специальная (внесистемная) единица плотности потока энергии (4);
    - основная (системная) единица поглощенной дозы (5).
    - специальная (внесистемная) единица поглощенной дозы (6);
    - основная (системная) единица мощности поглощенной дозы (7);
    - специальная (внесистемная) единица потока энергии (8);
3. Специальной (внесистемной) единицей  активности радионуклида является:
            - Гамма-постоянная изотопа (8);      - Беккерель (11);
            - Бета част.\(мин х см^2) (9)                - Кюри (12);
            - Альфа част.\(мин х см^2) (10);          - Фэр (13).
4. Основной (системной) единицей экспозиционной дозы является:
        - Бэр (19);        - Дж\кг (21);         - А\кг (23);
        - Фэр (20);        - Эрг\г (22);         - Кл\кг (24).
5.  1 Грей в секунду (Гр\с) соответствует (равняется):
      - 3,879 кР (16);     - 100 Эрг\г (18);     - 1 Дж\кг (20);
      - 1 Зв\с (17);       - 100 Бэр\с (19);     - 100 Рад\с   (21).