Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области «Пензенский  колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)»
(ГАПОУ ПО ПКИПТ (ИТ-колледж)

Доклад на тему:
«Установка и конфигурирование ip и web камер»

Выполнил студент группы 15ИТ15: 
Стрельцов А.В.
Проверил преподаватель: 
Новичков М.С. 

Пенза 2018г.

Настройка и подключение IP-камер.
Сетевые, или IP-камеры быстро завоевывают популярность среди потребителей, что связано с их постоянно улучшающимся качеством, характеристиками и снижающимися ценами. Такое устройство класса HD, которое стоило более 200 $ в 2012 году, могло быть куплено за цену до 60 $ уже в 2016 году. Традиционными типичными пользователями сетевых камер являются предприятия, в штате которых имеются профессионалы для их установки и обслуживания .
Многие потребители, вместе с тем, выбирают самостоятельные настройки для своих девайсов. В этом докладе  для них предлагается изучить разные способы настройки IP-камеры. Существуют буквально тысячи моделей используемых сетевых камер. Невозможно найти набор инструкций, подходящих для каждой из них. Поэтому в ниже приведенном примере используется популярная модель (M1034-W) от создателя этих девайсов – компании Axis. Для большинства других IP-камер настройки идентичны или очень похожи.  
Конфигурация сети 
Сетевые камеры отличаются от веб- и аналоговых камер видеонаблюдения. «Вебки» подключают к компьютерам с помощью USB-кабелей. Аналоговые камеры видеонаблюдения подключаются к серверам коаксиальными кабелями. IP-камеры, в свою очередь, подключены к сети для доступа к ним так же, как и компьютеры к сетям. Каждый такой девайс является компьютером с процессором и памятью. С их помощью можно обрабатывать изображения с датчиков CCD (с зарядовой связью) или CMOS (комплементарных металлооксидных полупроводников), отправлять их клиентам (например, приложениям) и размещать на веб-сервер. 
IP-камеры: настройка с подключением к локальной сети 
LAN часто является домашней сетью потребителя. Чтобы подключиться к ней, вставьте Ethernet-кабель (Cat.c.a. Cat 5) в соответствующее гнездо сетевой камеры, затем подключите другой его конец к маршрутизатору (шлюз a.k.a. или точка доступа). Если ваш девайс не имеет Wi-Fi, это может быть единственным шагом необходимым для конфигурации сети. Найдите IP-адрес сетевой камеры. Существует несколько способов сделать это. Для поиска используйте служебную программу от производителя. Убедитесь, что протокол Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) используется для обеспечения того, чтобы сетевая камера получала соответствующий IP-адрес от маршрутизатора.  
Выбор программы 
Если специального приложения для вашей модели нет, вам может понадобиться общедоступная утилита, выбор которой зависит от типа и модели вашего устройства. Например, для девайсов AXIS вам требуется AXIS IP Utility. Также широко распространены следующие программы для настройки IP-камеры: IPCSearch – универсальная программа. Onvifer - для применения на девайсах Android. IP CENTCOM – новая утилита, разработанная для использования на Windows 8.1/10. Другая версия IP CENTCOM – предназначена для Windows Phone. Используйте страницу конфигурации вашего маршрутизатора, чтобы найти назначенный IP-адрес камеры. Вы можете отключить, а затем подключить кабель Ethernet, чтобы узнать, какое имя устройства отображается в списке, для определения его IP-адреса. 
Настройте Wi-Fi 
Настройка IP-камеры через роутер происходит следующим образом. Используйте браузер, чтобы посетить веб-интерфейс устройства с его IP-адресом и портом (например, http://192.168.0.20:81). Обратите внимание, что если камера использует HTTP-порт по умолчанию 80, вам не нужно указывать его номер в веб-адресе. Некоторые девайсы используют другое значение для HTTP (например, 81). Исправьте IP-адрес (т. е. сделайте его статическим). Поскольку он назначается динамическим, он может измениться после цикла питания сетевой камеры или маршрутизатора. Многие роутеры пытаются использовать один и тот же IP-адрес для устройства по умолчанию, но вы не должны полагаться на это. Существует два способа добиться этого: Выполните настройку IP-камеры так, чтобы переключить динамически назначенный айпи-адрес в статический. Для этого вы можете использовать служебную программу из перечисленных выше. Начните пользоваться Wi-Fi. Отключите кабель Ethernet, переместите камеру в нужное место. Найдите новый IP снова. У некоторых IP-камер настройка такова, что они получают новые IP-адреса для Wi-Fi, отличные от тех, которые используются для проводных соединений. Возможно, вам понадобится узнать новый айпи для конфигурации.
Как получить доступ к камерам через глобальную сеть (WAN)?
 Если вы не знакомы с камерой и ее конфигурацией, крайне важно убедиться, что она работает в вашей локальной сети. Это связано с тем, что доступ к WAN никогда не будет работать, если не доступно подключение LAN. Если же камера работает в вашей локальной сети, вам будет очень легко диагностировать любые проблемы с доступом к глобальной. Многие приложения автоматизировали процесс настройки IP-камер в значительной степени, и для этого обычно требуется менее 1 минуты, прежде чем начать пользоваться видеосъемкой. Первым шагом является выбор типа устройства для конфигурации. Почти все новые современные сетевые камеры являются совместимыми с технологией ONVIF. Обратите внимание, что большинство таких девайсов также могут использовать общий поток RTSP или MJPEG. Когда вы определите тип вашего устройства, введите несколько требуемых параметров (например, имя пользователя, пароль). Настройка IP-камеры (D-Link, к примеру), как правило, будет завершена за считанные секунды. Большинство пользователей хотят получить доступ к своим сетевым камерам вне локальной сети (например, домашней). Вы можете осуществить это через сотовую связь, точку доступа Wi-Fi, сеть на рабочем месте и т. д 
Настройка IP-камеры через интернет 
Конкретные шаги в значительной степени зависят от вашей камеры и маршрутизатора. Каждая сетевая камера имеет IP-адрес (например, 192.168.0.100) в локальной сети. Непрофессиональные пользователи могут представить его как название улицы и номер дома, а локальную сеть – как название города. Каждое вычислительное устройство в вашей LAN может найти сетевую камеру по ее IP-адресу так же, как каждый находящийся в городе человек отыскать дом по названию улицы. IP-камера может использовать более одного порта (по умолчанию - HTTP 80), каждый из которых предлагает уникальный сервис. Например, один порт работает для веб-интерфейса, второй - для RTSP. Неспециалисты могут представить их как двери дома. Вы получаете разные услуги, входя в различные двери. Адреса и порты IP-адрес сетевой камеры - это частный адрес. Наиболее распространенный диапазон - 192.168.0.0-192.168.255.255, затем - 10.0.0.0-10.255.255.255. Частные IP-адреса хороши для локальной сети. В каждой LAN может находиться устройство с аналогичным айпи. Разобравшись в этом, вы можете понять, как получить доступ к IP-камере вне локальной сети. Каждая LAN находится за маршрутизатором (или шлюзом), имеющим собственный IP-адрес. Данный айпи является общедоступным, а не частным (в отличие от сетевой камеры), хотя имеет тот же формат. Благодаря такой характеристике, доступ к маршрутизатору можно получить в Интернете в любой точке мира. Как же сообщить ему, что вы хотите соединиться с конкретной сетевой камерой, находящейся в локальной сети? Что нужно сделать? Решение этого вопроса - перенаправление портов. Единственный способ получить доступ к вычислительному устройству в сети - через его IP-адрес и порты. Если в локальной сети есть только одна сетевая камера, вы можете настроить маршрутизатор на отправку данных к ней. В результате устройство будет работать точно так же, как и в LAN, за исключением использования общедоступного IP-адреса. Но это не будет работать при одновременном подключении нескольких сетевых камер. Чтобы настроить больше, чем один девайс, вам нужно выделить разные порты для разных устройств. Другими словами, вы получите доступ к каждой сетевой камере с точно таким же IP-адресом - общедоступным айпи маршрутизатора, но с разными портами. Используя аналогию с городом, вы будете отправлять/запрашивать пакеты в разные дома, используя разные двери. Большинство камер позволяют изменять используемые порты. Порт 80 обычно используется для HTTP и ONVIF, а для RTSP используется 554. Хотя теоретически это не обязательно, лучше всего изменить эти значения, чтобы они соответствовали внешним портам пересылки. Например, если 8080 отправлен на HTTP-порт камеры, было бы лучше изменить это значение камеры на 8080.