ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ «ГОРНЫЙ»

Электротехника
Отчет по лабораторной работе на №1
«Исследование сложной электрической цепи постоянного тока»

Выполнил: студент гр. ПМК-13 		 / Тихонов К.А.. /
Проверил: 	Ассистент 	 		 ________________ 	 /Войтюк И.Н./

Санкт-Петербург
2014

I. Цель работы

Экспериментальное исследование сложных электрических цепей постоянного тока методом компьютерного моделирования. Проверка опытным путем метода расчета сложных цепей постоянного тока с помощью первого и второго законов Кирхгофа.

II. Содержание отчета:

1.	Собираем электрическую цепь в соответствии с вариантом.

№ варианта | Е_1, В | Е_2, В | R_1, Ом | R_2, Ом | R_3, Ом
2 | 30 | 60 | 120 | 60 | 120

2.	Измеряем токи и фиксируем результат:

Эксперимент | Расчет
Е_1, В | Е_2, В | I_1, А | I_2, А | I_3, А | I_1, А | I_2, А | I_3, А
30 | 60 | 0,062 | 0,375 | 0,313 | 0,167 | 0,375 | 0,313
3.	

4.	Составим систему уравнений по законам Кирхгофа и занесем результаты в таблицу:

I_1 –I_2 +I_3 = 0,
R_1·I_1+ R_2·I_2+0·I_3 = E_1,
0·I_1+R_2·I_2+R_3·I_3 = E_2 .

0,062 - 0,375 + 0,313 = 0
120 * 0,062 + 60 * 0,375 = 30
60 * 0,375 + 120 * 0,469 = 60
Рассчитаем силу тока по методу Крамера
1 -1 1 0
120 60 0 = 30
0 60 120 60
I1=0,167
I2=0,375
I3=0,313
электрический ток цепь постоянный
5.	Составляем баланс мощностей:

 

По экспериментальным значениям:
30*0,062 + 60*0,375 = 0,0038*120 + 0,14*60 + 0,22*120
1,7 + 22,5 = 0,456 + 8,4 + 26,4
24,2 =35 ,256
По расчетным значениям:
30*0,167 + 60*0,375 = 0,0279*120 + 0,1406*60 + 0,0980*120
5,01 + 22,5 = 3,35 + 8,44 + 11,76
27,51 = 23,55

6.	
Краткие выводы

В результате работы были получены измерения постоянного тока как экспериментальным путем, так и расчетным.
Размещено на Allbest.ru