Cухотеплый Виталий 

Практическая работа
Тема: «Подключение компьютера к сети».
Цель: освоение приемов обмена файлами между пользователями локальной
компьютерной сети.
Задание №1. Ответить на вопросы:

1.Укажите основное назначение
компьютерной сети.
Она позволяет организовать совместную работу отдельных
компьютеров, решать одну задачу с помощью нескольких компьютеров,
совместно использовать ресурсы и решать множество других проблем.

2.Укажите объект, который является
абонентом сети.
объекты, генерирующие или потребляющие информацию.
Абонентами сети могут быть отдельные ЭВМ, промышленные роботы, станки с
ЧПУ (станки с числовым программным управлением) и т.д.

3.Укажите основную характеристику
каналов связи.
Одной из основных характеристик линий или каналов связи является скорость
передачи данных (пропускная способность).

4.Что такое локальная сеть,
глобальная сеть?

Локальные сети (LAN, Local Area
Network) объединяют абонентов,
расположенных в пределах
небольшой территории, обычно не
более 2–2.5 км.
Локальные компьютерные сети
позволят организовать работу
отдельных предприятий и
учреждений, в том числе и
образовательных, решить задачу
организации доступа к общим
техническим и информационным
ресурсам.

Глобальные сети (WAN, Wide Area
Network) объединяют абонентов,
расположенных друг от друга на
значительных расстояниях: в разных
районах города, в разных городах,
странах, на разных континентах
(например, сеть Интернет).
Взаимодействие между абонентами такой
сети может осуществляться на базе
телефонных линий связи, радиосвязи и
систем спутниковой связи. Глобальные
компьютерные сети позволят решить проблему объединения информационных ресурсов всего человечества и организации доступа к этим ресурсам.
5.Что понимается под топологией
локальной сети?
сетей. Под топологией компьютерной сети обычно
понимают физическое расположение компьютеров сети относительно друг друга
и способ соединения их линиями.
Топология определяет требования к оборудованию, тип используемого кабеля,
методы управления обменом, надежность работы, возможность расширения
сети

6.Какие существуют виды топологии
локальной сети?
Существует три основных вида топологии сети: шина, звезда и
кольцо.

7.Охарактеризуйте кратко топологию
«шина», «звезда», «кольцо».
Шина (bus), при которой все компьютеры параллельно подключаются к одной
линии связи, и информация от каждого компьютера одновременно передается ко
всем остальным компьютерам. Согласно этой топологии создается одноранговая
сеть. При таком соединении компьютеры могут передавать информацию только
по очереди, так как линия связи
единственная.

Звезда (star), при которой к одному центральному
компьютеру присоединяются остальные
периферийные компьютеры, причем каждый из них
использует свою отдельную линию связи. Весь обмен
информацией идет исключительно через центральный компьютер, на который
ложится очень большая нагрузка, поэтому он предназначен только для
обслуживания сети.

Кольцо (ring), при котором каждый компьютер передает информацию всегда
только одному компьютеру, следующему в цепочке, а получает информацию
только от предыдущего в цепочке компьютера, и эта цепочка замкнута.
Особенностью кольца является то, что каждый компьютер восстанавливает
приходящий к нему сигнал, поэтому затухание сигнала во всем кольце не имеет
никакого значения, важно только затухание между
соседними компьютерами.

8.Что такое протокол обмена?
Протокол передачи данных — набор соглашений интерфейса логического уровня, которые определяют обмен данными между различными программами 

9. Решите задачу. Максимальная
скорость передачи данных в локальной
сети 100 Мбит/с. Сколько страниц текста
можно передать за 1 сек, если 1
страница текста содержит 50 строк и на каждой строке - 70 символов
1 символ = 1 байт
50*70*1 = 3500 байт  (одна страница)
100 Мбит / 8 = 12,5 Мбайт * 1024  =12800 Кбайт * 1024 = 13107200 байт 13107200 / 3500 = 3745 страниц можно передать за 1 сек

Задание 2
Вывод: Закрепил знание о данных теоретических сведениях, которые были в практической работе